**AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN L.P. 24/17- LICEO DE LEZICA-MONTEVIDEO**

Todas las aberturas de madera llevan zócalo de acero inoxidable, como lo indica la planilla.

Las aberturas C03, C04, C06 llevan ventilación permanente de aluminio y está considerado en el rubro 9.03, 9.04 y 9.06