**RESPUESTAS A CONSULTAS LA L.A. 53/17- JARDÍN N°75 NUEVO BERLÍN- RÍO NEGRO**

1. Por memoria (pág. 12) solicitan "Se suministrará y colocará techo de paneles EPS 150mm (engrafados).", mientras que en cortes de albañilería (lamina A2) se indica espesor= 20cm

¿Cuál espesor se toma válida para cotizar?

Respuesta; 27/07/2017.

***Rige lo especificado en Lámina L3A2. ESPESOR 20cms. (200mm).***