**ACLARACIONES- L.P. 30/2017 –ESC. 13 SAN CARLOS**

1. Se solicita en los recaudos chapas BECAM o ARMCO con aislación de poliuretano de 40mm como mínimo. Ambas marcas sin embargo trabajan únicamente con 30mm de espesor mínimo. ¿Debe cotizarse con éste espesor?

**Las marcas no son exigencias, sino que son indicadores mínimos de la calidad esperada. Existen en plaza espesores de aislante solicitado, independientemente de la marca.**

1. La Descripción de los siguientes rubros está cortada:

2.4

3.5

4.14

4.16

4.17

4.18

4.19

4.22

6.16

6.23

7.4

 **Se adjunta descripción completa de los rubros cortados del rubrado para su mejor comprensión:**

2.4 - Aporte y nivelación de tierra para césped en retiros frontales de aulas a construir

3.5 - Losas sobre ventanas de aulas en fachadas al patio.

4.14 - Reparación de existentes en circulaciones exteriores

#  Zócalos

4.15 - Interiores de madera 4" x 1"-

4.16 - Reparación de existentes en aulas baldosa o madera.

 **Revestimientos**

4.17- Reconstrucción de revestimiento existente interior de cerámica 20x30 en baños

#  Aberturas y rejas

4.18 - Instalación de aberturas y rejas nuevas en acceso a aulas nuevas.

4.19 - Reparaciones e instalaciones de aberturas de placares.

4.20 - Construcción o reparación de muro perimetral macizo de ladrillo, bloque, etc.

4.21 - Construcción y reparación de murete con reja o malla superior.

4.22 - Reparación de cerco perimetral liviano de malla.

6.16 - Reparación de luminarias existentes y/o reubicación

 6.23 - Planos, esquemas unifilares y planillas de derivaciones conformes a obras

7.4 - Tipo Al4 reparación de tablero inferior de puertas acceso a aulas