1) Cámaras IP

- Formato tipo bullet.

- PoE

- De al menos 4 megapíxeles.

- Con lente varifocal 2.7mm - 13.5mm

- Protección IP 67

- Al menos 60 metros IR

2) NVR

- De 32 canales, ya que a futuro se colocarán más cámaras.

- 4 interfaces SATA de 6TB

- Doble LAN (dos interfaces RJ 45 gibabit)

- 6 MP resolución

- Ancho de banda entrante: 160 MBps (megabytes por segundo)

- Ancho de banda de salida: 80 MBps (megabytes por segundo)

- Entrada / salida de alarma: 16/4