Especificaciones de UPS:

-          Potencia de salida 5kVA mínimo

-          Voltaje de entrada de 220-230 V

-          Voltaje de salida de 220 V

-          Doble conversión en línea

-          Onda senoidal

-          Bypass automático y manual

-          Panel LCD (no excluyente)

-          Alarmas sonoras

-          Interfaz RJ45, que permita monitoreo web y apagado automático de los servidores

-          Baterías selladas libres de mantenimiento, agregar a la cotización las necesarias para

permitir una autonomía de **30 min** mínimo para una carga de **4kVA**

-          Protección contra picos de tensión

-          Cumplimiento de  EN/IEC 62040

-          Cables C13 a C14