- Respecto al punto 2.1, habla de retirar membrana y protección y en esta escuela la membrana tiene aluminio superficial y no tiene protección sobre ella.¿ de qué protección está hablando?

R: se retira la membrana y todo lo necesario para instalar nueva impermeabilización.

-  Barrera de vapor y aislante térmico, dice: ”Sobre la losa lisa y limpia se colocará una lámina de polietileno…”

¿Debemos cotizar el retiro de todo el relleno de pendientes hasta llegar a la losa? O procederemos como lo expresa el punto 3.2: “…se corregirán las pendientes rellenando donde sea necesario con contra piso de hormigón celular…”

R - Se procederá como indica punto 3.2 de la MCP

 Luego expresa “en todo el perímetro se repararán las cajas existentes…”

¿De qué cajas están hablando?, ya que en todo el perímetro la membrana cubre el pretil y la tapa del mismo.

  R: Donde haya pared se construirán cajas, donde no se terminará la membrana bajo la protección de modo que se evite filtraciones.

3.3. Respecto a la membrana, la terminación superior de la misma ¿cuál debe ser?, ¿aluminio o geotextil?.

R: No se requiere terminación porque va protegida.

3.4: Protección Mecánica, ¿con malla electrosoldada?

Si.

Saludos