**Consulta 11:** De acuerdo a indicaciones en plano PV02 la subrasante debe tener un CBR mayor a 10. ¿Es correcto?

*Es correcto. Además debe ser compactada como especificado en los recaudos y ser indeformable al tránsito con camión cargado como descrito en aclaración anterior.*

**Consulta 12:** ¿Los cordones cuneta de hormigón pueden ser realizados previo a la ejecución del pavimento?

*No. No son cordones cuneta sino que el pavimento debe ser realizado de forma integral, siendo que la construcción del cordón se debe regir por lo dispuesto en la cláusula 3.4.7 de las especificaciones técnicas del proyecto vial.*