**CONSULTA 1**

Se desea consultar los siguiente.

En el rubrado aparecen solamente las tareas referentes a piso 3. Se quiere saber cuál es el alcance de las obra en el piso 2, ya que no consta en ningún documento de los recaudos y en la visita no se pudo acceder al dicho piso.

La única información en los recaudos en un plano, la lámina 2 en donde figuran puestos de datos, Aires Acondicionados, pero no está indicado qué se debe hacer en dicho piso. Además todos los equipos son existentes ya que están en color rojo.

¿Se debe instalar un tablero para alimentación de AA y un tablero para los Puestos de Trabajo, ambos derivados del tablero general del piso?

¿Se puede asumir que el cableado de datos es existente y no se modifica?

Durante la visita se indicó que el sistema de audio instalado, que en los planos se ve como un trazo lila (o magenta), debía ser retirado, ¿es esto correcto?

EN LA VISITA QUE SE REALIZO EL DIA INDICADO, SE ACLARO QUE EN EL PISO 2 UNICAMENTE SE REALIZARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA REJA. SI BIEN NO SE PUDO INGRESAR A ESE PISO, SE MENCIONO QUE DESDE LA CALLE BARTOLOME MITRE SE VEIA CLARAMENTE CUAL ERA LA VENTANA QUE NECESITABA LA REJA.

EN LA LAMINA 7 SE INDICA DETALLE DE LA MISMA Y UBICACIÓN

EN EL 3° PISO SE COLOCARA UN TABLERO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS Y OTRO TABLERO PARA DATOS

EL SISTEMA AUDIRE QUE SERA RETIRADO SERA EN EL 3° PISO COMO SE VIO EN LA VISITA Y SE RECORRIO LAS 4 SALAS DE AUDIENCIA

**CONSULTA 2**

Consulto por los iconos que se encuentran en por ej. el la lámina L1(sector salas) los cuales no tienen referencias, los mismos son unos cuadrados color fuxia, estos se encuentran también en otras láminas.

**El color magenta es referencia de la *instalación de Audire*, esta instalación no se retira en el piso 2o.**

**Se omitió en forma involuntaria dibujar esa referencia en la Lámina 5.**

**CONSULTA 3**

 Necesitamos saber hacia dónde se dirigen las canalizaciones de desagüe de AA

LAS CANALIZACIONES DE LOS AIRES SERAN DIRIGIDAS HACIA LA FACHADA DEL EDIFICIO, DONDE SE COLOCARAN LAS UNIDADES EXTERIORES EN JAULAS DE ALLUMINIO SEGÚN DETALLE. SOLO UN AIRE ACONDICIONADO TENDRA LA UNIDAD EXTERIOR EN EL PATIO INTERNO Y AHÍ SE DIRIGIRA EL DESAGUE.