**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRAMIENTOS EN MAMPARAS DE ALUMINIO**

Se cotizaran Mamparas en carpintería de aluminio, laminados melamínicos (símil madera), vidrios 4 mm espesor.

**TAREAS**

SS – ARCHIVO 5.43 LARGO 2.40 ALTURA - 1 NIVEL DE MELAMINICO C/PUERTA CON CERRADURA SEGURIDAD, PERFILES ALUMINIO NEGRO

PB – INFORMATICA 3.72 LARGO, 2.40 ALTURA 1 NIVEL DE MELAMINICO S/PUERTA

2DA. PLANTA DIVISION JURIDICA – ACONDICIONAMIENTO DE MAMPARAS EXISTENTES A NUEVA DISTRIBUCION (SE VERIFICA EN SITIO). CIERRE DE CONEXIÓN ENTRE AMBOS DEPARTAMENTOS HASTA NIVEL DE VIGA.

CONTRATACIONES I: COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE EN LATERAL DE MAMPARA SOBRE PASILLO.

CONTRATACIONES II: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DETERIORADA EN MAMPARA PASILLO (SE PUEDEN REUTILIZAR RESTOS)

MEDIDAS A CONFIRMAR EN VISITA OBLIGATORIA

PAGO SIIF 45 DIAS MES FACTURA

DIRECCION DE VISITA: JUAN CARLOS GOMEZ 1332 PB DIRECCION ADMINISTRACION DE LUNES A VIERNES DE 11 A 16 HS.

TEL: 29161032 INT. 201