**Compra Directa N° 267/2018**

*Ítem N°1:* Bomba de desagote:

* SUBSON 2/B
* Class F-IP 68
* H. Max. 6.5 M
* 1.4 A – 300 Watt

*Ítem N°2:* Bomba circulación de calefacción de agua caliente:

* Typ: NC3 32-80
* TF 110
* 230 V / 50 Hz
* IP 44 class 200
* Max 10 Bar

*Ítem N°3:* Cambio de válvula Solenoide de gas de quemador de caldera.