A modo de ejemplo de lo que se pretende, los brazos deben ser articulados.

* Las vinchas a cotizar deberán ser **MANOS LIBRES** para teléfonos IP con entrada **CONEXIÓN RJ9**

La imagen es a modo de ejemplo

* **SOPORTE DE MONITOR BRAZO ARTICULADO PARA ESCRITORIO MONITOR DE 21”**
* **SOPORTE DE MONITOR BRAZO ARTICULABLE PARA ESCRITORIO MONITOR DE 21”**

La imagen es a modo de ejemplo en éste caso sería para soportar 2 monitores

