SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR CON AUTOMATISMO PARA PORTON CORREDIZO CON 2 CONTROLES REMOTOS INALAMBRICOS LARGO ALCANCE

Medidas del porton: 293cm largo x 187 cm de alto

Material del Portón: Estructura de hierro con varilla

Motor actual: Cod. N161022 – 23v 50Hz – C.Col. Z 20/14

El mismo tiene toda la previsión tanto eléctrica como mecánica para su instalación