Compra Directa Nro. 903/2020 Laminado de vidrios de cerramiento del Hall

Se deben laminar 6 vidrios ubicados en el cerramiento del Hall, el laminado debe proteger los mismos además de contemplar varias opciones para que no se trasluzca de un lado hacia otro (las opciones pueden ser en tonalidad, diseño, etc.).

Las medidas de los vidrios son las siguientes:

Frente a puerta de emergencia, hacia la izquierda dos vidrios:

* vidrio superior:  136 cm de ancho x 146 cm de alto
* vidrio inferior: 138 cm de ancho x 105 cm de alto

Tenemos dos vidrios mirando de frente que miden:

* vidrio superior: 138 cm de ancho x 105 cm de alto
* vidrio inferior: 138 cm de ancho x 105 cm de alto

Puerta corrediza cuenta con dos vidrios:

* vidrio superior: 120 cm de ancho x 99 cm de alto
* vidrio inferior: 120 cm de ancho x 98 cm de alto