**ADQUISICION DE 20 ANTENAS**

**Dispositivo**: Antena con base magnética para montaje en intemperie

**Especificaciones técnicas**:

Rango de Frecuencia: 824-960/1710-2170MHz

Ancho de Banda: 136/460MHz

Ganancia 7DBi

V.S.W.R ≤2.0

Radiación Omnidireccional

Polarización Vertical

Máxima Potencia de Entrada 50W

Impedancia 50Ω

Conector SMA Macho

Tipo de cable RG58

Largo del Cable 3mts

Material acero al manganeso

Tipo de montaje magnético

Dimensiones Φ70x670mm

Temperatura de operación -40ºC a +70ºC