**MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA**

**DIRECCION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL**

**LICITACIÓN ABREVIADA - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

1. **OBJETO**

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) llama a Licitación Abreviada para la adquisición de conversores, matrices, adaptadores, multiviews y otros para el Centro de Desarrollo de Contenidos y Laboratorio de Televisión Digital de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual.

1. **Especificaciones**

A continuación se presentan los requerimientos específicos para cada uno de los ítems solicitados:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 1 | Equipos OPENGEAR incluyendo: |  |
|  | Rackframe estándar OPENGEAR con 21-SLOTs con FANS/F-SNMP y alimentación | 1 |
|  | PLAQUETA OPENGEAR convertidora SDI (HD y SD) a HDMI | 2 |
|  | PLAQUETA OPENGEAR convertidora HDMI a SDI (SD y HD) | 2 |
|  | PLAQUETA OPENGEAR convertidora SDI a AUDIO. Entrada y salida SDI (SD o HD), y salidas de audio, extrayendo el audio embebido. Mínimo número de salidas de audio: 4 canales analógicos u 8 AES/EBU. | 6 |
|  | PLAQUETA OPENGEAR convertidora AUDIO a SDI. Entrada y salida SDI (SD o HD), y entradas de audio, para incorporar el audio al SDI (embebido). Mínimo número de entradas de audio: 4 canales analógicos u 8 AES/EBU. | 6 |
|  | PLAQUETA OPENGEAR convertidora SDI a FIBRA ÓPTICA y FIBRA ÓPTICA a SDI simultáneo. Mínimo SD, HD,3G-SDI. 10 bits. 16 canales de audio. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 2 | Miniconversor cuádruple SDI a HDMI 4K. Que convierta 6G-SDI o Dual Link 3G-SDI o Quad Link HD-SDI a HDMI 4K. | 4 |
|  | Miniconversor SDI a HDMI 6G | 2 |
|  | Miniconversor HDMI a SDI 6G | 2 |
|  | Miniconversor audio a SDI 4K. 4 canales audio analógico o 8 canales AES/EBU | 2 |
|  | Mini Conversor SDI Multiplex 4K. Conversor entre señales SDI UHD transmitidas mediante un enlace 6G, dos enlaces 3G o cuatro enlaces HD. Incluye cuatro entradas y cuatro salidas SDI 6G | 2 |
|  | Miniconversor Fibra óptica 12G. SDI a fibra óptica y viceversa, simultáneamente | 6 |
|  | Micro conversor SDI (SD y HD) a HDMI bidireccional (3G-SDI) | 4 |
|  | Conversor 12G-SDI a HDMI 2.0 hasta 4K 60p.  Que soporte:   * salida HDMI 2.0 4:4:4/4:2:2/4:2:0 * **HDR** en particular HDR10 y HLG * Audio embebido * Loop de salida 12G-SDI | 2 |
|  | Conversor HDMI 2.0 a 12G-SDI.  Que soporte:   * Entradas hasta 60p 4:4:4/4:2:2/4:2:0 * **HDR** * Audio embebido * Dos salidas 12G-SDI | 2 |
|  | Conversor de CUATRO entradas 3G-SDI a HDMI 2.0   * salida HDMI 2.0 4:4:4/4:2:2/4:2:0 * conversión a HD * **HDR** en particular HDR10 y HLG * Audio embebido | 2 |
|  | Conversor HDMI a 4K SDI con CUATRO salidas 3G-SDI.   * salida HDMI 2.0 4:4:4/4:2:2/4:2:0 * soporte a resoluciones HD * audio embebido * análisis **HDR** | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 3 | Conversor universal y frame synchronizer para convertir High Dynamic Range (**HDR**) y Wide Color Gamut (WCG).  Características:   * Una unidad de rack. * Conversión HDR a HDR. * Conversión HDR a SDR. * Conversión SDR a HDR. * Colorimetría BT.709 y BT.2020. * Modos de funcionamiento:   1- Cuatro canales 2K/HD/SD  2- Un canal 4K, UHD, 2K, HD o SD   * .   Formatos de video:   * 4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 * (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 * (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 * (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 * (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 * (HD) 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 * (HD) 1920 x 1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30 * (HD) 1920 x 1080i 50, 59.94, 60 * (HD) 1280 x 720p 50, 59.94, 60 * (SD) 625i 50 * (SD) 525i 59.94 * YCbCr, 4:2:2, 10-bit   Entradas de video (mínimo):   * 4x 3G-SDI, 4x BNC * 4x 12G-SDI, 4x fibra o HD-BNC (INCLUIR MÓDULOS SFP)   Salidas de video (mínimo):   * 4x 3G-SDI, 4x BNC * 4x 12G-SDI, 4x fibra o HD-BNC (INCLUIR MÓDULOS SFP) | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 4 | Matrices y accesorios |  |
|  | Matriz 40X40 SDI hasta 12-SDI, que incluya monitor LCD y control Ethernet | 1 |
|  | Videohub Master Control para matrices Blackmagic existentes en el laboratorio | 2 |
|  | Videohub Smart Control para matrices Blackmagic existentes en el laboratorio | 1 |
|  | Multiview 16 entradas SD, HD o UHD con salida UHD. MULTIVIEW 4K DE MÍNIMO 16 ENTRADAS SDI INDEPENDIENTES. CON VU PARA MONITOREO DE AUDIO. QUE ACEPTE CUALQUIER COMBINACIÓN DE FUENTES SD, HD o UHD | 3 |
|  | Multiview 4 entradas SD, HD o UHD con salida UHD | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 5 | Conversor de estándares profesional con conexiones SDI 12G, HDMI 2.0a, XLR y RCA. Capacidad de almacenar fotogramas en memoria interna.  Debe tener como mínimo las siguientes especificaciones y funcionalidades:  Conexiones  **Entradas de video SDI**  1 x BNC (IN A) – SD, HD, 2K, HD 3G (nivel A/B) y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática.  1 x BNC (IN B) – SD, HD, 2K, HD 3G (nivel A/B) y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática.  **Entradas SDI para señales derivadas**  1 x BNC (LOOP A) – SD, HD, 2K, HD 3G y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática y resincronización.  1 x BNC (LOOP B) – SD, HD, 2K, HD 3G y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática y resincronización.  **Salidas de video SDI**  1 x BNC (OUT A) – SD, HD, 2K, HD 3G (nivel A/B) y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática.  1 x BNC (OUT B) – SD, HD, 2K, HD 3G (nivel A/B) y UHD 6G/12G de 10 bits con conmutación automática.  **Salidas de video SDI (enlace cuádruple)**  4 x BNC (Canales A, B, C, D) – Cuatro conectores SDI 3G de 10 bits o división en cuatro cuadrantes HD para UHD p50/59.94/60 o SDI 1.5G de 10 bits para UHD p23/24/25/29/30.  **Entradas de video HDMI**  1x HDMI 2.0 con conector tipo A. YUV o RGB con ajuste automático.  **Entradas de video HDMI derivadas**  1x HDMI 2.0 con conector tipo A. Entrada derivada activa.  **Salidas de video HDMI**  1x HDMI 2.0 con conector tipo A. Opciones disponibles: YUV o RGB.  **Entradas de audio SDI**  16 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Salidas de audio SDI**  16 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Entradas de audio HDMI**  8 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Salidas de audio HDMI**  8 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Conexión por fibra óptica (opcional)**  1 compartimiento para transceptores ópticos SFP.  **Entradas de video por fibra óptica**  1 x SD, HD, HD 3G, 2K y UHD de 10 bits con conmutación automática.  **Salidas de video por fibra óptica**  1 x SD, HD, HD 3G, 2K y UHD de 10 bits con conmutación automática.  **Entradas de audio por fibra óptica**  16 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Salidas de audio por fibra óptica**  16 canales en SD, HD, HD 3G, 2K y UHD.  **Entradas de audio analógico**  2 x XLR – 2 canales para señales analógicas balanceadas (compartidas con las entradas AES/EBU) .  2 x RCA para señales analógicas no balanceadas en estéreo.  **Entradas de audio digital AES/EBU**  2 x XLR – 2 pares (4 canales) para señales digitales balanceadas de 110Ω (compartidas con las entradas analógicas).  **Compatibilidad Dolby® integrada**  Transferencia de señales Dolby® AC-3 al realizar las conversiones.Transferencia de señales Dolby® E, excepto al convertir la frecuencia de imagen.  **Entradas para código de tiempo**  VITC/ATC: compatible.  **Salidas para código de tiempo**  VITC/ATC: compatible.  **Definiciones compatibles**  Las conexiones SDI admiten señales SD/HD/UHD. Opciones SDI: SD 270 MB/s, HD 1.5Gb/s, 2K, HD 3G y UHD 6G/12G.  **Entrada para señales de referencia**  1 x BNC – Black Burst en SD o Tri-level Sync en HD.  **Salida para señales de referencia**  1 x BNC – Generador de señales de referencia interno. BlackBurst o Tri-level Sync a la frecuencia de imagen seleccionada para la salida.  **Interfaz informática**  1 x USB tipo C para actualizaciones del software. 1 x Gigabit Ethernet RJ45 para configurar el dispositivo y controlarlo a distancia.  **Interfaz del procesador**  Botones iluminados, indicadores de estado leds y pantalla LCD con menús fáciles de usar.  Formatos compatibles  **Formatos SD**  NTSC 525i59.94, PAL 625i50  **Formatos HD 1.5G**  720p50, 720p59.94, 720p60  1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30,  1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  1080i50, 1080i59.94, 1080i60  **Formatos HD 3G**  1080p50, 1080p59.94, 1080p60 (nivel A/B)  **Formatos 2K**  DCI 2K 23.98p, DCI 2K 24p  DCI 2K 23.98PsF, DCI 2K 24PsF  **Formatos UHD**  2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60  **Conformidad SDI**  SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M  s  **Metadatos SDI**  VITC/ATC, SMPTE 12M. Indexación de imágenes, inclusive WSS, RP186/AFD y SMPTE 2016. Subtítulos opcionales (CC) al realizar conversiones entre formatos 608/708 y SMPTE 334M.  **Muestreo de audio**  Frecuencia de muestreo televisiva estándar de 48 kHz y 24 bits en HD o 20 bits en SD.  **Muestreo de video**  4:2:2  **Precisión cromática**  10 bits  s  **Espacios cromáticos**  REC 601, REC 709  **Formatos SDI**  NTSC 525, PAL 625, HD 720, HD 1080, 2K 2048 x 1080 y UHD 3840 x 2160 con conmutación automática.  **Precisión cromática HDMI**  4:2:2 de 10 bit  **Protección contra copias**  La entrada HDMI no permite procesar señales provenientes de fuentes protegidas. Es preciso confirmar la titularidad de los derechos de autor antes de grabar o distribuir contenidos. | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 6 | Grabador HD multicanal Grabadora 4K / UltraHD / 2K / HD y reproductor con compatibilidad con la reproducción **HDR para HLG y HDR10**, así como la grabación HDR para HDR10 y HDR10  Con 4 canales de grabación HD simultánea, o en un modo Single Channel una grabadora 4K / UltraHD / 2K / HD Apple ProRes, Avid DNxHR o Avid DNxHD® MXF y reproductor compatible con la última conectividad, incluidos 3G-SDI, Fiber y HDMI 2.0.  Que tenga la capacidad de grabar y reproducir imágenes en Alto rango Dinámico HDR con soporte para pantallas HDR híbridas Log-Gamma (HLG) a través de HDMI  **Formatos de video que debe soportar:**  En canales simple (4)  (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60  (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97\*  (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60  (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97\*  (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60  (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60  (HD) 1080i 25, 29.97, 30  (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25\*\*, 29.97\*\*  (HD) 720p 50, 59.94, 60  **CODEC QUE SOPORTE:**   * Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps * Apple ProRes 4444, up to 30 fps * Apple ProRes 422 (HQ) * Apple ProRes 422 * Apple ProRes 422 (LT) * Apple ProRes 422 (Proxy) * Avid DNxHD HQX (220x)\* * Avid DNxHD SQ (145)\* * Avid DNxHD LB (36)\*\* * Avid DNxHR HQX up to 4K/30 fps * Avid DNxHR SQ up to 4K/30 fps * Avid DNxHR LB up to 4K/30 fps   **En sistema Multi canal**  (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60  (HD) 1080i 25, 29.97, 30  (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25\*\*, 29.97\*\*  (HD) 720p 50, 59.94, 60  Codec que soprorte:  Apple ProRes 4444, up to 30 fps  Apple ProRes 422 (HQ)  Apple ProRes 422  Apple ProRes 422 (LT)  Apple ProRes 422 (Proxy)   * Apple ProRes .MOV * AVID DNX MXF or .MOV   **ENTRADAS DE VIDEO:**  4x 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit (12-bit input supported)  4x Fiber LC\*, 3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit  4K/UltraHD 4:2:2 or 4:4:4 (4x BNC or Fiber LC\*)  Dual Link 4:2:2, 4:4:4 (2x BNC or Fiber LC\*)  Single Link 4:2:2, 4:4:4 (1x BNC or Fiber LC\*)  1x HDMI standard type A connector  HDMI v2.0  4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color)  4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit 4:2:0 YCbCr 8-bit  SALIDAS DE VIDEO  4x 3G-SDI, SMPTE-292/296/424, 10-bit  4x Fiber LC\* 3G-SDI, SMPTE-297, 10-bit  4K/UltraHD 4:2:2 or 4:4:4 (4x BNC or Fiber LC\*)  Dual Link 4:2:2 or 4:4:4 (2x BNC or Fiber LC\*)  Single Link 4:2:2 or 4:4:4 (1x BNC or Fiber LC\*)  1x HDMI standard type A connector  HDMI v2.0  4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color)  4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit  4:2:0 YCbCr 8-bit  HDR Infoframe generation as defined in CTA-861.3 and HDMI v2.0a  ENTRADAS Y SALIDAS AUDIO DIGITALES  ENTRADA Y SALIDAS DE AUDIO ANALOGAS  QUE SOPORTE CLOSED CAPTION  ALIMENTACIÓN DOBLE REDUNDANTE: 100-240 VAC 50/60 Hz  Y 12-18Vdc 4-pin XLR  Que pueda ser montado en un bastidor de 2 unidades de rack  **Accesorios que tienen que ser suministrados:** | 2 |
|  | Un exterior Pak conector de tarjetas SSD a un pc por medio de cable Thunderbolt ™ y USB3 Cables suministrados. | 1 |
|  | Adaptadores eSata para los cartuchos PAK media SSD | 2 |
|  | Adaptadores Pak a CFast | 2 |
|  | Módulo de almacenamiento SSD de 256 GB | 4 |
|  | Módulo de almacenamiento SSD de 1TB | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 7 | Sistema de Monitoreo inalámbrico transmisor y receptores.  Debe constar de: |  |
|  | Par transmisor - receptor para monitoreo:  Con ancho de banda de 42 MHz y 1680 frecuencias UHF conmutables.  Gestionable desde una computadora a través de red Ethernet.  Supresor de ruido de fondo con tono piloto para eliminar interferencia RF cuando el transmisor está apagado  Que contenga rastreador automático que localiza frecuencias disponibles  Sincronización inalámbrica de los parámetros del transmisor desde el receptor.  Pantalla gráfica iluminada en el receptor que también muestre los ajustes del transmisor.  Función de bloqueo automático que evite cambios accidentales de configuraciones.  Función silencio para silenciar el transmisor (“mute”).  Refuerzo de agudos, limitador ajustable, modos estéreo/focus, balance en el receptor.  El receptor debe incluir un par de auriculares.  Suministrar kit para montaje en rack. | 2 |
|  | Receptor adicional para funcionar en el mismo sistema, que interactúen dentro del mismo rango de frecuencias que incluya un par de auriculares | 2 |
|  | Par de auriculares (audífonos intraaurales) adicional para los receptores de 3.1 y 3.2.  Nota: se piden 6 para totalizar un total de 10 compatibles con el sistema. Si los receptores de 3.1 y 3.2 traen más de un auricular, en este ítem ofrecer menos para totalizar 10 auriculares. | 6 |
|  | Kit para montaje de rack de los transmisores | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 8 | Amplificador de auriculares con las siguientes características:   * Equipo de amplificación de auriculares para aplicaciones de estudio y directo. * 4 salidas de amplificación estéreo completamente independientes. * Que disponga de dos entradas balanceadas estéreo seleccionables para los cuatro canales y con controles de nivel y balance independientes. * Con control de nivel y medidor de nivel de salida por canal para monitorización. * Las dos entradas balanceadas estéreo con controles de nivel y balance independientes, asignables a los cuatro amplificadores de auriculares. * Con medidor de entrada para ambas entradas de línea. * Salidas en el panel delantero y trasero para todos los canales que permitan conectar hasta 8 auriculares simultáneamente. * Salida de enlace paralela que permita conectar varios amplificadores de auriculares en cascada. * Conectores de entrada TRS ¼ (Jack estéreo de 6.3mm balanceados) * Salidas TRS ¼  (Jack estéreo de 6.3mm) * Respuesta del sistema 10hz – 120khz -3db * Tensión 230v | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 9 | PAR de Monitores de Audio para Estudio de dos vías o tres vías con un cono de woofer de 6,5 pulgadas mínimo.  Una respuesta no menor a una frecuencia de 43hz a 30khz en (-10db)  El sistema tiene que ser bi-amplificado con un total 95w.  Con controles: Level control, EQ High Trim Switch y Room Control Switch  Entradas XLR y TRS balanceadas y no balanceadas | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción** | **Cantidad** |
| 10 | Sistema de micrófonos inalámbricos en UHF de clip o solapa omnidireccional.  Debe incluir: |  |
|  | Son cuatro equipos:  **Dos de ellos en las frecuencias  516 - 558 Mhz y los otros dos en las frecuencias  626 - 668 MHz**  Receptor Half-Rack True Diversity  Carcasa completamente de metal  Pantalla LCD  Hasta 20 canales compatibles  Ancho de banda de hasta 42 MHz con 1680 frecuencias seleccionables, completamente ajustable en un rango UHF estable  Rango de transmisión: hasta 100 metros/300 pies  Alta potencia de salida RF (hasta 30 mW)  Posibilidad de montaje en rack  Fuente de alimentación  Rango de frecuencias 516 - 558 MHz Y 626 - 668 MHz  Salida de audio  Entrada para jack de 6,3 mm (desbalanceada): +12 dBu  Entrada XLR (balanceada): +18 dBu  Modulación FM de banda ancha  Ecualizador  Preajuste 1: Flat  Preajuste 2: Low-cut (-3 dB a 180 Hz)  Preajuste 3: Low-cut/amplificador alto (-3 dB a 180 Hz, +6 dB a 10 kHz)  Preajuste 4: Amplificador alto (+6 dB a 10 kHz)  Impedancia de entrada 40 kΩ, asimétrico/1 MΩ  Que incluya micrófono en formato solapero y diagrama omnidireccional | 4 |
|  | Micrófono extra para el transmisor del ítem 4.1, igual al ofrecido en 4.1 (solapero y omnidireccional) | 4 |
|  | Kit para montaje de rack de los receptores | 2 |
|  | Divisor de antena activo de banda ancha, para conexión a hasta cuatro (4) receptores diversity, con distribución de potencia de CC para los receptores. Que incluya la fuente de alimentación y ocho (8) cables BNC de 20". | 1 |

**Importante:** La omisión o no cumplimiento de cualquiera de las especificaciones arriba detalladas, traerá aparejada la anulación de la oferta correspondiente.

**Garantía**:

La garantía deberá cubrir un (1) año **mínimo** por la instalación y los equipos suministrados, y deberá brindarse a través de un Servicio Técnico instalado en el país por el plazo ofrecido.

Se deberá especificar plazo y condiciones de la garantía ofrecida.

**Manuales:**

Todos los equipos deberán contar con sus respectivos manuales o detalle de características técnicas y recomendaciones de uso, redactados en español y/o inglés.

**Plazo de entrega:**

El suministro deberá ser entregado en un plazo máximo de sesenta (60) días contados desde el día que quede firme la resolución de adjudicación.

La entrega se deberá coordinar con Secretaría de DINATEL al teléfono 2840 1234 interno 5110.

1. **CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRÓRROGAS**

Las consultas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán realizarse exclusivamente de la siguiente manera:

a) Por correo electrónico y de manera fundada a [proveeduría@miem.gub.uy](mailto:proveeduría@miem.gub.uy).

b) Identificando claramente el número y objeto de la presente Licitación.

c) Plazo: hasta cuatro (4) días hábiles antes del acto de apertura, las que serán respondidas dentro de los siguientes dos (2) días hábiles. Las consultas de los oferentes y las respectivas respuestas de la Administración serán publicadas en el sitio web de compras estatales donde figura publicada la presente convocatoria, dentro del plazo fijado para su evacuación y permanecerán disponibles hasta el día fijado para el acto de apertura del llamado.

La solicitud de prórroga de la fecha de apertura de ofertas, podrá presentarse:

1. Por correo electrónico y de manera fundada a [proveeduría@miem.gub.uy](mailto:proveeduría@miem.gub.uy).
2. Identificando claramente el número y objeto de la presente Licitación.
3. Plazo: hasta dos (2) días hábiles antes del acto de apertura, respondiéndose dentro del día hábil siguiente en la misma forma que el punto anterior. En caso de no pronunciamiento de la Administración se entenderá que la prórroga ha sido denegada.
4. **ACTO DE APERTURA**

El Acto de Apertura se realizará en el Departamento de Adquisiciones y Proveeduría del MIEM, sito en Rincón 723, 1er Piso, en la fecha y hora, indicados en la publicación, cuya modificación será debidamente publicada.

Abierto el acto, en presencia de los funcionarios designados a tal efecto por la Administración y los oferentes o sus representantes debidamente acreditados que deseen asistir, no se podrá introducir modificación alguna a las propuestas.

Se controlará que las propuestas no presenten carencias o defectos, pero su admisión inicial no será obstáculo para su invalidación posterior.

Culminado el acto, se labrará Acta circunstanciada del mismo siendo firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes o sus representantes que deseen hacerlo, quienes podrán efectuar las observaciones que consideren necesarias. Durante el acto de apertura se deberá exhibir cédula de identidad vigente del compareciente.

1. **PLAZO COMPLEMENTARIO**

Si en el acto de apertura se constata la omisión de la presentación de documentación o información, cuya agregación posterior no altere materialmente la igualdad de los oferentes, la Administración podrá otorgar un plazo de hasta dos (2) días hábiles improrrogables, a efectos de que los interesados puedan subsanar la omisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 y sus modificativas (TOCAF). De estos hechos debe quedar constancia en el Acta de apertura.

1. **CONDICIONES DEL OFERENTE. FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA**
   1. **CONDICIONES DEL OFERENTE**

A efectos de la presentación en este llamado, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/2013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: en ingreso o activo en el RUPE.

* 1. **FORMA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA**

Las ofertas deberán presentarse a través del sitio web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy), y **deberán contener en forma preceptiva, so pena de no resultar admisibles:**

1. **Formulario Anexo I – Identificación del oferente.**
2. **Formulario Anexo II – Planilla para cotizar por el oferente**.

En caso de corresponder, se deberá agregar el recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

El oferente podrá presentar toda la información adicional complementaria a la oferta que considere necesaria.

El contenido de las ofertas se considerará información confidencial, siempre que sea entregada en ese carácter (artículo 10 de la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008), la información de clientes, la que puede ser objeto de propiedad intelectual y aquellas de naturaleza similar. No se considerarán confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

Toda oferta que se presente fuera del plazo fijado para la recepción será rechazada y devuelta sin abrir, con la constancia de fecha y hora en que se recibe y el motivo por el cual es rechazada.

Asimismo, las ofertas serán rechazadas cuando contengan propuestas de cláusulas consideradas abusivas, atendiendo a lo dispuesto por la Ley Nº 17.250 de 11 de agosto de 2000, su Decreto reglamentario 244/000 de 23 de agosto de 2000 y demás normas modificativas y concordantes.

**Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.**

Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar su oferta en cumplimiento de los requerimientos exigidos.

Ante la ausencia de información referida al cumplimiento o no de un requerimiento, se considerará como que no cumple dicho requerimiento, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración por parte del MIEM, en cualquier momento antes de la adjudicación, siempre y cuando no modifique el contenido de la misma. Asimismo las respuestas y aclaraciones de los oferentes no deberán contener información que modifique sus ofertas, de así suceder, la misma no será considerada por el MIEM

La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado.

* 1. **REGÍMENES DE PREFERENCIA**

A los efectos de acogerse a la preferencia prevista en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas establecida en el artículo 44 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, las MIPYMES que se presenten al llamado deberán adjuntar a su propuesta el certificado de DINAPYME expedido en los términos del artículo 5 del Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010. La expresión de voluntad de acogerse a tal subprograma que no se acompañe con la presentación del referido certificado, no dará derecho al oferente a los beneficios que reglamenta el Decreto citado.

Los oferentes que deseen acogerse al beneficio de margen de preferencia previsto en el artículo 58 del TOCAF deberán presentar necesariamente con su oferta una declaración jurada según el correspondiente modelo de Anexo que proporciona el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales aprobado por Decreto N°131/014 de 19 de mayo de 2014.

Quien resulte adjudicatario en aplicación de este beneficio, deberá presentar el certificado de origen respectivo, emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación, en este caso la no presentación del referido certificado en dicho plazo, habilita a la Administración a rescindir el contrato emergente de la presente Licitación, aplicando las sanciones que correspondan, las que serán inscriptas en el RUPE, según lo establecido por el Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

1. **CONDICIONES GENERALES**

La presentación de la propuesta implica que el oferente ha estudiado exhaustivamente el presente Pliego, se ha compenetrado de las características y naturaleza del objeto licitado, y en general, ha obtenido y tomado en consideración toda la información necesaria para evaluar los riesgos e imprevistos que puedan afectar el completo, puntual y correcto cumplimiento de su propuesta.

En consecuencia, por ninguna circunstancia podrá alegarse posteriormente, causa alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones de cumplimiento se refiere y no se considerará adicional toda aquella tarea o insumo que aunque no esté especificado, tienda a satisfacerlas, aún si su necesidad se hace evidente durante su desarrollo. Se deberá entender que la propuesta presentada responde con exactitud a las necesidades y condiciones expresadas en el Pliego y que su precio cubre todo lo que en ellas se prevé y lo que aun no estando previsto resulta necesario para cumplir el objeto licitado.

La Administración podrá aumentar o disminuir la prestación del objeto del presente llamado, conforme a lo establecido en este Pliego, en cualquier etapa del contrato, atento a las variaciones que se produzcan en las necesidades, al amparo de lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

1. **COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA**

Los precios deberán necesariamente ser cotizados en la modalidad Plaza, en dólares americanos, completando esta información en el Formulario Anexo II – Planilla para cotizar por el oferente, que forma parte de este Pliego. Se deberán especificar todos los impuestos.

Cuando esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye los impuestos que correspondan.

1. **ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

A los efectos del estudio de las ofertas, se realizará una evaluación primaria respecto del cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el presente Pliego. Posteriormente, serán evaluadas todas las ofertas que cumplan con los aspectos sustanciales exigidos, en la forma en que establece el artículo 66 del TOCAF, estando facultada la Comisión Asesora de Adjudicaciones a hacer uso de las potestades que en dicha norma se establecen.

Sólo serán tomadas en consideración las ofertas que se ajusten a lo solicitado en este Pliego y correspondan a empresas que cumplan con los requisitos de admisibilidad establecidos en el mismo. Se seleccionará la oferta más conveniente para los intereses y las necesidades del MIEM aunque no sea la de menor precio.

* 1. **CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMISIBLES**

La comparación de ofertas se realizará por ítem, entre las ofertas admisibles, en función del factor precio y los antecedentes en RUPE.

* 1. **ANTECEDENTES EN EL RUPE**

La Comisión Asesora de Adjudicaciones verificará en el RUPE los antecedentes de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas y el puntaje por este concepto se asignará de acuerdo a la siguiente escala:

**Observación……..……..-5 puntos**

**Suspensión.…………...-10 puntos**

* 1. **DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL**

**PTij = 100\*(Pj-mín/Pij) + Ai**

Donde:

**PTij:** Puntaje total de la empresa i, en el ítem j, con un máximo de cien (100) puntos.

**Pj-mín:** Precio mínimo del ítem j, entre todas las ofertas admisibles.

**Pij:** Precio de la empresa i, cotizado por el ítem j.

**Ai:** Puntaje por antecedentes en el RUPE de la oferta de la empresa i.

Cuando sea pertinente, por ejemplo, cuando dos o más ofertas reciban calificación similar, de acuerdo a los criterios preestablecidos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o la Administración podrán utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto por el artículo 66 del TOCAF, Decreto 150/2012 y sus modificativas.

1. **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA**

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término mínimo de sesenta (60) días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El no cumplimiento por parte del oferente de lo establecido en el párrafo anterior o el vencimiento del plazo establecido precedentemente, no lo liberaran, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta o en caso de falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez (10) días hábiles perentorios.

1. **ADJUDICACIÓN**

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación jurídico - formal y el juicio de admisibilidad.

Una vez efectuado el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, cumplido lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República y dictada la Resolución correspondiente por el ordenador competente, la Administración notificará al adjudicatario la aceptación de su oferta, sin perjuicio de que en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales o Particulares o en la Resolución de adjudicación se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento (artículo 69 del TOCAF).

Se notificará asimismo a los demás oferentes.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de rescisión de contrato y adjudicación del llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Asimismo, en el caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, por cualquier otro motivo, la Administración podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente.

La Administración está facultada para:

* No adjudicar y dar por desierta la Licitación.
* Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los términos establecidos por el artículo 66 del TOCAF.
* Rechazar todas las ofertas.
* Adjudicar parcialmente.

# 12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el Ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento (artículo 69 del TOCAF).

**13. SANCIONES**

Si algún aspecto de la prestación no se adecua a lo establecido en este Pliego, la Administración lo pondrá en conocimiento del proveedor, quien a su costo y dentro del plazo de tres (3) días hábiles deberá corregirlo. Mientras no se subsane la irregularidad detectada, no se dará trámite a la conformidad.

Transcurrido el plazo otorgado sin que se cumpla adecuadamente, la Administración podrá además imponer al adjudicatario una multa equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del monto total adjudicado. El adjudicatario asumirá el pago de las multas aun cuando las mismas superen el monto de la garantía constituida.

La Administración se reserva el derecho de cobrar al adjudicatario las multas generadas y que éste no le haya abonado, así como toda erogación en que el MIEM haya debido incurrir no obstante ser ella de cargo del adjudicatario y toda suma que corresponda al MIEM percibir de éste de acuerdo a las previsiones del Pliego y demás normativa que rige el llamado, deduciendo su importe tanto de la garantía de fiel cumplimiento de contrato como de los pagos a hacerle efectivos, todo sin perjuicio de su derecho de recurrir a los mecanismos jurídicamente hábiles para el cobro de su crédito y a la comunicación de los incumplimientos al RUPE.

El MIEM se reserva la facultad de exigir acumulativamente con el pago de las multas el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento.

El MIEM aplicará al adjudicatario que incumpla cualquiera de las obligaciones asumidas las sanciones que correspondan, las que serán inscriptas en el RUPE, según lo establecido por el Decreto 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En caso de rescisión, la multa se establece en un veinticinco por ciento (25%) de la oferta aceptada, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder al MIEM.

**14. MORA**

La mora se configurará por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial ni extrajudicial alguna por el solo vencimiento de los términos establecidos, y/o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o no hacer algo de lo acordado.

**15. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

El oferente, en caso de corresponder, deberá constituir garantía de fiel cumplimiento del contrato, en los términos y condiciones previstos por el artículo 64, inciso segundo del TOCAF.

No se admitirán garantías personales de especie alguna.

**16. VALOR DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA**

Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

**17. RESCISION DEL CONTRATO**

La Administración tendrá el derecho a rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, con la debida notificación mediante telegrama colacionado con treinta (30) días de antelación, sin derecho a indemnización alguna. Se señala, exclusivamente a vía de ejemplo, el siguiente caso:

La no conformidad manifestada en forma reiterada con la prestación del servicio por no cumplimiento de los niveles de servicios requeridos.

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, la pérdida o ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en concepto de pena y la obligación de abonar las multas correspondientes.

Lo previsto en el presente numeral se hace extensible a cualquier causal de rescisión que surja de este Pliego.

**18. RESERVA**

La Administración se reserva la facultad de exigir acumulativamente con el pago de las multas, el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento y/o rescisión y/o iniciar acciones penales si corresponde, e inscripción en el RUPE de las sanciones impuestas.

**19. NORMATIVA APLICABLE**

Constituye normativa aplicable en el presente llamado:

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012) y demás normas modificativas, concordantes y complementarias.

- Decreto N° 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales), en lo que no se le oponga al presente.

- Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Decreto N° 500/991 (Procedimiento Administrativo).

- Decreto N° 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado).

- Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

- Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 y Decreto N° 244/000 de 23 de agosto de 2000 (Relaciones de Consumo).

- Decreto N° 475/005 de 14 de noviembre de 2005.

- Ley N° 18.098 de 12 en enero de 2007 (Empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales).

- Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013 (Registro Único de Proveedores del Estado).

- Decreto N° 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (MIPYMES).

- Demás leyes, decretos y resoluciones aplicables a la materia del presente Pliego.

# 20. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

**ANEXO I - PRESENTACIÓN DEL OFERENTE**

**Señores del Ministerio de Industria, Energía y Minería**

**RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RUT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GRUPO/SUB-GRUPO MTSS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DOMICILIOS A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:**

**Calle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Código Postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Localidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Domicilio electrónico constituido (e-mail): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Teléfonos fijo y móvil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Declaraciones:**

**1. Estar en condiciones legales de contratar con el Estado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2. Amparo al régimen de MIPYMES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. Preferencia por industria nacional: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Se compromete a prestar los servicios requeridos y explicitados en la presente Licitación, en un todo de acuerdo al pliego de condiciones que rige este llamado, que declara conocer y aceptar en todos sus artículos y anexos.**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aclaración (\*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(\*) Titular de empresa unipersonal, apoderado, representante estatutario, socio administrador u otro (especificar).**

**NOTA: completar y firmar la siguiente declaración jurada.**

**SOCIEDADES COMERCIALES y otras entidades pluripersonales**

**Declaración jurada:**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta en nombre y representación de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estando investido al efecto de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha. Declaro asimismo que dicha empresa es persona jurídica hábil y vigente.**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aclaración: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**APODERADOS DE EMPRESAS UNIPERSONALES**

**Declaración jurada**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta, en nombre y representación de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estando investido al efecto, de facultades suficientes, legítimas y vigentes a la fecha.**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aclaración: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TITULARES DE EMPRESAS UNIPERSONALES**

**Declaración jurada**

**Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Declaro haber firmado la oferta y documentación adjunta, en mi calidad de único titular de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aclaración: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO II - PLANILLA PARA COTIZAR POR EL OFERENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Precio U$S sin impuestos** | **Cantidad** | **Precio U$S impuestos incluidos** | **Plazo de Entrega** | **Plazo Garantía** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Especificar Condiciones de la Garantía de los Ítems ofertados:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ítem** | **Condiciones de la Garantía** |
| 1 |  |

“La oferta cuenta con sus respectivos manuales o detalle de características técnicas y recomendaciones de uso, redactados en español y/o inglés”

Marcar la opción que corresponda:

|  |  |
| --- | --- |
| SI | NO |