**Aclaración N°1 25/05/2023**

**Consulta 1**: ¿En los diseños cuando se refiere a colocación de Textura, a qué material se refiere? ¿Vinilo microperforado?

**Respuesta**: En todos los casos con vinilo esmerilado o vinilo negro.

**Consulta 2**: Acceso principal:

Vinilo esmerilado/textura para una superficie de 100 de base. No visualizamos en los planos la altura.

**Respuesta**: Una vez adjudicado se entregará el archivo editable, para la cotización se encuentran las medidas en el PDF, en este caso es de Textura: 100 cm de alto y el ancho de la abertura que es de 4.75m.

**Consulta 3**: Aula 3:

Vinilo esmerilado/textura. No figuran las medidas.

**Respuesta**: La faja de la textura esmerilada mide 550 x 116 cm de esa faja se unas sectores para cada abertura según está indicado a la derecha en cada página.

**Consulta 4**: Aula informática: Ídem Aula 3

**Respuesta**: La faja de la textura esmerilada mide 550 x 116 cm de esa faja se unas sectores para cada abertura según está indicado a la derecha en cada página.

**Consulta 5:** SSHH

Nos parece que, de acuerdo al diseño, la medida para ese ploteo es mayor a la escrita.

**Respuesta**: Cotizar lo solicitado y en caso de alguna variante cotizar por separado.

**Consulta 6**: Aula 01

Vinilo esmerilado/Textura. No están las medidas.

**Respuesta**: La faja de la textura esmerilada mide 550 x 116 cm de esa faja se unas sectores para cada abertura según está indicado a la derecha en cada página.

**Consulta 7**: Sala Docente: Ídem Aula 01

**Respuesta**: La faja de la textura esmerilada mide 550 x 116 cm de esa faja se unas sectores para cada abertura según está indicado a la derecha en cada página.

**Consulta 8**: Acceso trasero Edificio:

Vinilo esmerilado figura la base de 100 cm pero falta la altura.

**Respuesta**: Una vez adjudicado se entregará el archivo editable, para la cotización se encuentran las medidas en el PDF, en este caso es de Textura: 100 cm de alto y el ancho de la abertura que es de 1.81m