25/4/2024

Se deja constancia de los trabajos a realizar no detallados en memoria que surgieron durante la visita de obra:

1- deberá realizarse la extracción de la capa vegetal de la base del módulo a construirse más 60 cms perimetrales al mismo.

2- deberá elevarse el nivel del terreno mediante relleno de balastro compactado debidamente hasta un mínimo de 40cms sobre el nivel de calle.

3- retiro de la cubierta liviana de la construcción existente

4- elevación del contrapiso interior de dicha construcción a modo de igualarlo al del módulo a construirse.

5- construcción de una viga de coronamiento en la construcción existente que unifique con el módulo a construir con esta vivienda. Viga 20 x 20 con 2 hierros de 8mm tratado y estribos cada 25cms.

6- construcción de nueva cubierta liviana idem módulo a construir

7- instalación eléctrica exterior de hierro galvanizado, considerando 2 tomas por dormitorio, 1 llave luz y 1 pico de luz.