**Consulta:** A qué se refiere en el rubrado "Ejecución de emplacado superior en SS.HH", no hacen referencia de ello en memoria ni en planos.

**Respuesta**: En la lámina L3 se indica en planta, línea en color naranja, el sector a emplacar y se muestra imagen del sector que actualmente tiene la perfilería y solo resta colocarle la placa. En la memoria el punto D.2 describe los trabajos y muestra una foto del sector.

**Consulta:** En el rubro "Alambrado olímpico con postes de hormigón pre-moldeado", no específica la cantidad de metros ni características del mismo.

**Respuesta:** En la lámina L4 se indica en línea color rojo el alambrado proyectado. Está acotado el metraje total.

**El cerco perimetral tendrá dos metros de altura, con postes verticales de hormigón armado tipo olímpico de 0.10x0.10m cada 4m aprox. y postes de refuerzo en la esquina . Se ejecutarán bases de hormigón para cada poste de 40cm de diámetro por 50cm de alto. Tendrá viga perimetral inferior de 0.15x0.15 con hierro Φ6 y 3 hilos de alambre galvanizado. El alambre será tejido romboidal.**

**Consulta:** Consulta referente a la licitación, número y tipo de equipamiento a suministrar.

En qué sector se ejecutaría el emplacado superior en SS.HH?

**Respuesta:** En la memoria el punto D.2 describe los trabajos y muestra una foto del sector a emplacar.

**Consulta**: Alambrado perimetral metraje de ml a realizar.

**Respuesta:** En la lámina L4 se indica en línea color rojo el alambrado proyectado. Está acotado el metraje total.

**Consulta:** Planillas de aberturas A1, A2, A3

**Respuesta:** Se encuentran en las Láminas L6 y L7