**Aclaración:**

**Sobre alambrado perimetral**

El cerco perimetral tendrá dos metros de altura, con postes verticales de hormigón armado tipo olímpico de 0.10x0.10m cada 4m aprox. y postes de refuerzo en la esquina . Se ejecutarán bases de hormigón para cada poste de 40cm de diámetro por 50cm de alto. Tendrá viga perimetral inferior de 0.15x0.15 con hierro Φ6 y 3 hilos de alambre galvanizado. El alambre será tejido romboidal.

**Sobre vereda**

En los casos en que se rompe la vereda (instalación sanitaria - conexión a cámara y ejecución de dado para poste de alambrado olímpico) se ejecutará la vereda igual a la existente, con la misma terminación.