**Adenda a pliego 28/2018**

**En la pág. 48 del pliego, donde dice:**

**ITEM 5 - VENTILADORES DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGOS**

**Ventiladores de extracción centrífugos (Nro. de Ref. 12)**

Potencia de los ventiladores de acuerdo al caudal de cada campana de extracción y a la cabina de bioseguridad y las respectivas pérdidas de carga. **(Requisito excluyente)**

Carcasa (envolvente) y turbina fabricados en polipropileno resistente a rayos UV.

Bancada de acero recubierta con pintura epoxi.

Certificación de ensayos realizados de acuerdo a normas AMCA 210-85/99, ISO 5801. **(Requisito excluyente)**

Motor con protección IP-55.

Tornillería en material anticorrosivo (e.j., acero inoxidable).

220-240V, Monofásico, 50/60HZ. **(Requisito excluyente)**

**Debe decir:**

**ITEM 5 - VENTILADORES DE EXTRACCIÓN CENTRÍFUGOS**

**Ventiladores de extracción centrífugos (Nro. de Ref. 12)**

Potencia de los ventiladores de acuerdo al caudal de cada campana de extracción y a la cabina de bioseguridad y las respectivas pérdidas de carga. **(Requisito excluyente)**

Carcasa (envolvente) y turbina fabricados en polipropileno resistente a rayos UV.

Bancada de acero recubierta con pintura epoxi.

Certificación de ensayos realizados de acuerdo a normas AMCA 210-85/99, ISO 5801. **(Requisito excluyente)**

Motor con protección IP-55.

Tornillería en material anticorrosivo (e.j., acero inoxidable).

220-240V Monofásico, ó 240/ 400 V Trifásico 50/60HZ. **(Requisito excluyente)**

**En el Anexo III, fila 206 Columna A, donde dice:**

220-240V, Monofásico, 50/60HZ. (Requisito excluyente)

**Debe decir:**

220-240V Monofásico, ó 240/ 400 V Trifásico 50/60HZ. (Requisito excluyente)

**En el Anexo IV, fila 229 Columna A, donde dice:**

220-240V, Monofásico, 50/60HZ. (Requisito excluyente)

**Debe decir:**

220-240V Monofásico, ó 240/ 400 V Trifásico 50/60HZ. (Requisito excluyente)