ACLARACIÓN Nº2 170719

Pregunta:

Por favor especificar a que se refiere el punto Tanque balance acorde a la necesidad del equipo PRFV c/aislación de PUdel AnexoIV.

Respuesta:

El equipo HT 320-200 HTST/UHT avanzado , puede trabajar a 100 L/ hora  hasta 160 °C (alta presión: 8 bar) y 300 L/ hora hasta  95 °C (baja presión 2,5 a 3 bar)."

Pregunta:

A que temperatura tomaremos el agua. Estoy de acuerdo que necesitan 900 Lts/h entre 1 - 4 °C ¿Para qué proceso lo utilizaran?.

Respuesta:

El tanque balance consideramos, debería  tener una capacidad del 15 % de la capacidad máxima por hora del equipo. Dicho tanque tendrá la función compensar variaciones que pueda haber en la temperatura de salida del agua. Desde este tanque se enviará el agua al pasteurizador o al servicio que lo requiera.