CONSULTAS LA 48/19

Consulta sobre pavimentos.

Según la memoria, la camineria de 1.20 x 14 aprox se realiza en hormigón armado; en planos aparece con terminación lustrado (como todas las caminerías exteriores). Que es lo correcto?