**ACLARACION AL SUIGUENTE DETALLE CD 305:**

**DONDE DICE:**

•Liquido bombeado: aguas residuales, materia fecal según norma EN 12050-3

•Capacidad del depósito y suministro: apto para volúmenes de descarga de 6 a 9 litros

• Caudal: 100m3/h a 140m3/h

•Succión: de 5 a 10 m

•Voltaje: 12V

•Camisa de eje y motor en acero inoxidable

•Cortador con reducción de las partículas a 3mm máximo

•Succión y descarga de 27mm de diámetro

**DEBE DECIR:**

•Liquido bombeado: aguas residuales, materia fecal según norma EN 12050-3

•Succión: de 5 a 10 m

•Voltaje: 12V

•Camisa de eje y motor en acero inoxidable

•Cortador con reducción de las partículas a 3mm máximo

**Asimismo, de ser posible se agregue la siguiente imagen ilustrativa; y que el oferente podrá visitar las instalaciones del ROU 12 "PAYSANDÚ" de ser necesario para la correcta cotización del requerimiento.-**

POR CONSULTA TECNICA:

8. Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al Señor Diego PEÑA al celular 099.033.960, de lunes a viernes de 08 a 13 hs., o al e-mail: emflo\_n4\_sec@armada.mil.uy.

**IMAGEN ILUSTRATIVA:**

