***LICITACIÓN ABREVIADA Nº 37/2021***

***“SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO Y PAVIMENTO DEPORTIVO PARA GIMNASIO CENTENARIO”***

***ACLARACIÓN Nº2***

Ante consulta realizada referente a la presente licitación se realiza la siguiente aclaración:

**Consulta Nº1**

***Podrían especificar cuantos metros cuadrados de red de contención tengo? No queda claro en la memoria***

***(Se deberá incluir a la propuesta, el Suministro y Colocación de Redes de Contención de polietileno con nudo de 1,8 mm de espesor mínimo, para el Cielorraso de PVC y para los cerramientos laterales de chapa detrás de los arcos (a partir de los 3m del nivel de piso terminado), que tendrán como función amortiguar impactos, evitando daños a los cerramientos mencionados. El tipo de Red propuesta será apta para tal función en cuanto a materialidad, diseño y demás características y estará acorde en general con la propuesta integral. La Red de Contención que dará protección al cielorraso, se deberá “colgar” y sujetar de modo que quede permanente y prolija, permitiendo el desarrollo de las actividades deportivas descriptas además de otras actividades sociales. Las Redes de Contención que darán protección a los cerramientos laterales de chapa detrás de los arcos, se deberán colocar y sujetar de modo que las mismas queden de forma permanente y prolija, y aseguren la protección de los cerramientos.)***

Respuesta: las Redes de Contención deberán dar protección contra impactos al Cielorraso de PVC y a los cerramientos laterales de chapa detrás de los arcos.

Para amortiguar los impactos contra el cielorraso, la red de contención deberá colocarse por debajo del mismo y cubrir toda su extensión.

Para amortiguar los impactos contra los cerramientos de chapa detrás de los arcos, las redes de contención deberán colocarse de modo de cubrir el área de los cerramientos mencionados.

Los metrajes corresponden a la empresa Contratista.

Durazno, 27 de setiembre de 2021.-