CD 1817/2025 –Adquisición de bomba al vacio a diafragma de doble cabezal para el Banco de Leche Humana del Hospital Regional Salto - ASSE

Características solicitadas :

- Cuerpo resistente, fabricado en aleación de aluminio.

- Modos de funcionamiento: Vacío o Presurización.

- Velocidad de succión: 60 litros/ minuto.

- Presión final: 0.08 Mpa Vacío: 200 mbar Presión: 40 psi.

- Cantidad de cabezales: 2.

- Diagrama y válvulas: NBR.

- Conexiones de entrada y salida: 6 mm.

- Alimentación: 220V, 50Hz.

* Si su oferta tiene características diferentes a las solicitadas, serán evaluadas por el personal del sector solicitante.