# Apilador

Apilador eléctrico para movilizar pallets estándar Mercosur (1,00 x 1,20)m en cámara de frío (2 a 7)⁰C con sistema Drive In.

* Con plataforma de operador a bordo o acompañante (dos modos de funcionamiento posibles)
* Capacidad mínima de carga: 1.600 kg
* Capacidad mínima de elevación de la carga: 3,00 m
* Altura máxima de la torre replegada: 2,2 m
* Buen radio de giro (para trabajos en espacios reducidos)
* Buena capacidad de batería
* Service reconocido en plaza, con rápida capacidad de respuesta.

