**COTIZACION:**

Se solicita cotización de suministros y servicio para la disposición del cableado de los pasillos de los pisos subsuelo y planta baja del Edificio del MSP sito en la calle 18 de julio 1892, en la bandeja perimetral o en el ducto según corresponda, en la modalidad llave en mano.

Para ellos se deberá cotizar:

* Servicio de instalación del cableado existente en la bandeja perimetral o en el ducto, según corresponda.
* Servicio de limpieza y retiro del cableado innecesario (tendidos de cable de datos, telefonía y borneras).
* Suministro e instalación de bandejas perimetrales galvanizadas de 200 x 50 mm.
* Suministro e instalación de ducto PVC necesario para el cableado que por su largo no pueda ser colocado en las bandejas (incluye las subidas desde los racks y cajas de registro a la bandeja perimetral o al ducto perimetral, así como también cualquier situación de cableado que ingrese a oficina o cableado que no vaya por bandeja o ductos principales).

Aclaraciones:

1 – Se debe cotizar por el monto global de la obra.

2 – Para el caso de los ductos PVC no se debe instalar solo los tramos donde no se encuentre canalizado, si no que se debe reemplazar los ductos existentes por un solo ducto y canalizar todo el recorrido.

3 – La canalización de PVC debe ser del mismo tamaño en todo el recorrido.

4 – Planta baja horario

Las tareas serán acordadas con el personal técnico del Área de Gobierno Electrónico.