***ESPECIFICACIONES MESADAS: CDE 04/2017\_Mobiliario***

MEDIDA APROXIMADA: 1800 x 800 x 850 (medidas en mm, siendo largo, ancho y alto respectivamente).

· Encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 o AISI 316 (o similar) satinado con omegas de refuerzo.

· Espesor del acero inoxidable 1.2mm aprox.

· Estante de acero inoxidable.

· Frontal de 65 mm aproximadamente en punto redondo, totalmente soldado.

· Estante adicional intermedio (puede ser opcional).

· Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm.