CARACTERISTICAS

»Material: Fabricado con Cloruro de Polivinilo. »Dimensiones del colchón: 195 x 88 x 7.5 cm. »Peso de colchón: 2.3 kg. »Peso máximo que resiste: 100 kg. »Diseño: Superficie en forma de rombos. »Tiempo de Inflado y desinflado: Aproximadamente cada 6 minutos de forma aleatoria

DESCRIPCIÓN: Colchón de Compresión Alterna.

ESPECIFICACIONES: Resistente a bacterias y olores. »Adaptable a cualquier cama de tamaño individual. »Certificación CE y la FDA. »Que sea un producto desarrollado con base en estudios médicos, para garantizar que sus características y especificaciones sean las adecuadas para las necesidades de los usuarios.

USOS: El colchón debe contar con celdas que se insuflen y se desinsuflen de forma aleatoria, evitando que la presión constante a una prominencia ósea cause la ruptura de la piel y que el movimiento continuo proporcionado por el colchón disminuya las áreas de presión constantes y contribuyendo en la mejora la circulación.