Montevideo, 23 de enero 2019

**CIRCULAR Nº 3**

**LICITACION ABREVIADA Nº 779/18**

(en ACCE 18779/2019)

**TRABAJOS EN LA ESCUELA N° 4 Montevideo**

**ADENDA – ACLARACIONES**

**Pregunta:**

En la memoria descriptiva de Estructura se solicita que los chapones fenólicos se fijen a los perfiles doble T con tornillos autoroscantes cada 20cm. En el entendido que esto es solo para evitar que los chapones no se muevan, se plantea si dicha fijación puede ser cada 1,20m.

**Respuesta:**

En el entendido que estemos hablando en el lado largo (240 cms) los anclajes pueden ser tres.

**Componente Planta Fisica**