MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS EN AEROPUERTO DE COLONIA

1. Pasar hidrolavadora en toda el área a pintar.
2. Tratamiento de todas las manchas producidas por deterioro de revoques y pintura vieja.
3. Reparar revoques flojos y agregar masilla
4. Pintura de todo el exterior del edificio con membrana líquida para exterior color blanco
5. Pintura de mochetas, columnas, etc. Con membrana líquida color rojo.

\*\* Se deberán dar dos manos de pintura y desconectar los equipos reflectores exteriores al pasar la hidrolavadora.

\*\* Preferentemente una empresa local.

*Por Consultas*: Aeropuerto de Colonia 45222319 – 45222501 (Graña)