MEMORIA DESCRIPTIVA DE PINTURA EN EL HALL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE DINACIA

1 – Desprendimiento parcial de pinturas semi desprendidas y acondicionamiento de las superficies con yeso y enduido en los lugares que se requiera.

2- Preparación y aplicación de dos manos de pintura color gris claro.

* No se incluye en este trabajo pintura en corredores superior e inferior, aberturas , ni cielorraso.
* Si preveer el recambio de placas de cielorraso las que proveerá en cliente.

*Por Consultas*: División Arquitectura –

Arq. Lenzi 26040408 int. 4467, 4468 – Cel.: 094354391