Se instalarán Reflectores Led con fotocélula en el perímetro Exterior del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico en Melilla de Acuerdo con el siguiente detalle:

* 11 de 150 watts comandados con fotocélula
* 2 de 150 watts afirmados en columnas ya existentes, comandados por interruptor desde caseta de vigilancia.
* 2 de 50 watts con sensor de movimiento en entrada principal y portón de Hangar.
* Tendido de cable superaisalción por cielorraso por diferentes tableros a los reflectores con interruptores termomagnéticos bipolares para independizar la nueva instalación de la anterior.

\*\*\* POR CONSULTAS Y VISITAS,

MAY (AV.) PABLO ETCHANDY CEL.. 099359667

Presupuestos al e mail: compras@dincia.gub.uy