**MONITOR MP 1000**

* DISPAY DE 10.4 PULGADAS
* DESPLIEGA HASTA 6 CURVAS
* ECG DE 2 CANALES
* RESP. SP02, PARA ADULTO Y NEONATAL
* NIBP RANGO ADULTO Y NEONATAL
* IBP DE 2 CANALES, INCLUYE UN CABLE
* TEMPERATURA DE 2 CANALES
* BATERIA INTERNA DE 1 HORA
* TENDENCIA DE 72 HORAS
* DETECCION DE ST, MARCAPASOS
* ANALISIS DE ARRITMIAS
* CAPNOGRAFIA OBLIGADO

SE DEBERÁ COTIZAR EN SU TOTALIDAD LOS ITEMS DETALLADOS PARA ADJUDICAR SU COTIZACIÓN.