**Características:**

* Velocidad 50 ppm A4
* Tiempo de calentamiento 30 segundos
* Tiempo de espera para la primera impresión 10 segundos
* Peso inferior a 25 kg
* Ciclo de trabajo 200.000 pag. X mes
* Preferentemente Escaneo mediante rayo láser e impresión electrofotográfica, Tecnología de cartucho de impresión todo en uno
* Protocolo de red (TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX)
* Conexión USB o RED
* Capacidad de salida 500 hojas
* Bandeja de 500 hojas y bandeja bypass de 100 hojas
* Acepta papel: Papel normal, papel reciclado, papel grueso medio, papel grueso 1, 2 y 3, membrete, etiquetas, papel pre impreso, papel especial 1,2 y 3, papel de color bandeja bypass: Papel normal, grueso medio, papel grueso 1, 2 y 3, papel fino, membrete, etiquetas, papel especial 1,2 y 3, papel pre impreso, papel de color, papel reciclado, OHP (Transparente), sobres.