**CARÁCTERÍSTICAS DE LAS IMPRESORAS LÁSER COLOR:**

****

Conectividad……. 10BASE-T/100BASE-Tx/1000BASE-T, USB2.0, SD Card

Opcional:

HDD mínima 320 GB para funciones de seguridad

Impresión en láminas de sílice, del formato de la credencial.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------