Formato de condiciones particulares para Compra Directa

*República Oriental del Uruguay*

*Armada Nacional*

**1**. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: **ADQ. DE MATERIALES PARA SUB ESTACION DE GRUYO**

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ARTICULO** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **Punto** | **CODIGO** | **CODIGO SICE** |
| 1 | Guantes de goma 10 kV revestidos con Composite | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Guantes dieléctricos para BT y MT con sus correspondientes guantes de proteccion mecánica. | 2 | 3 / 4,1 / 4,2 / 4,2,1 / 4,2,2 | 52821 | **10703** |
| 2 | 52822 |
| 2 | Guantes de protección mecánica | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Guantes de cuero flexible | 2 | 3 / 4 / 4,1 / 4,2 / 4,3 | 58334 | 10703 |
| 2 | 58335 |
|
| 3 | Gafas tinte gris | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Gafas de tinte gris con protección para impactos. | 4 | 2.3 | 69004 | 16015 |
|
|
|
| 4 | Gafas para electricista | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Gafas para electricista con proteccion para impacto | 4 | 2.3 | 52807 | 16015 |
| 5 | Casco de seguridad | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento. Casco de seguridad resistente a impacto y a BT | 4 | 2 / 3 / 3,1 | 8080 | 1532 |
|
|
| 6 | Calzado de seguridad | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Calzado de seguridad | 1 | 1,2 / 1,3,2 / 2 | 7674 | 1034 |
| 1 | 1,2 / 1,3,2 / 2 | 7675 |
| 1 | 1,2 / 1,3,2 / 2 | 7676 |
| 1 | 1,2 / 1,3,2 / 2 | 7677 |
| 7 | Alfombra de seguridad | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Alfombras aislantes | 4 | 2 / 3 / 3,1 | 55750 | 64143 |
|
| 1 | 55756 |
|
| 8 | Guantes de cuero largo | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Guantes de cuero largo | 2 | 3 / 4 / 4,1 / 4,2 | 8149 | 14479 |
|
| 9 | Cono reflectivo para señalización | Especificacion técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Accesorios para TCT en BT | 4 | 2 / 2,2 / 3 / 3,1 / 3,2,2 | 56181 | 430 |
|
| 10 | Chaleco reflectivo | 4 | 2 / 2,3 / 3 / 3,1 / 3,2,3 | 56189 | 3278 |
|
| 11 | Cinta de señalización | 100 mts | 2 / 2,4 / 3 / 3,1 / 3,2,4 | 56190 | 3279 |
|
| 12 | Linterna recargable | 2 | 2 / 2,5 / 3 / 3,1 / 3,2,5 | 56499 | 8999 |
|
| 13 | Linterna para casco | 4 | 2 / 2,6 / 3 / 3,1 / 3,2,6 | 56500 | 34118 |
|
| 14 | Baliza o lámpara para adaptar a cono | 4 | 2 / 2,7 / 3 / 3,1 / 3,2,7 | 56183 | 7362 |
|
| 15 | Adaptador para instalar la baliza en cono | 4 | 2 / 2,8 / 3 / 3,1 / 3,2,8 | 56184 | 7362 |
|
| 16 | Soporte para cinta de señalización |  | 2 / 2,9 / 3 / 3,1 / 3,2,9 | 55879 | 7362 |
| 4 |
| 17 | Adaptador para colocar la cinta en el cono | 4 | 2 / 2,10 / 3 / 3,1 / 3,2,10 | 56182 | 428 |
|
| 18 | Cinturón de seguridad | Especificación técnica Gerencia de Abastecimiento UTE. Cinturón de seguridad de arnes completo con 4 puntos de anclaje y accesorios anticaídas | 1 | 3-Abr | 59002 | 26701 |
|
|
|
| 19 | Pantalla | Pantalla Verde Oscuro Cubierta exterior Dorada según ANSI Z8 7.1 | 2 | N/A | N/A | 9456 |
|
|
|
| 20 | Cabezal para pantalla | Compatible para pantalla del punto anterior. Con ratchet para fácil ajuste del arnés y corona de 5 posiciones. Cumplimiento de norma ANSI Z87.1 | 2 | N/A | N/A | 14504 |
|
| 21 | Focos Led | Focos led 50 W (tipo reflector) de luz fría | 3 | N/A | N/A | 69388 |
| 22 | Artefactos de iluminación de emergencia | Luz de emergencia según IT 07 de DNB para 3 metros de altura | 4 | N/A | N/A | 7085 |
| 23 | Alicate de corte diagonal | Alicate de corte lateral 160 mm certificado por VDE y según norma DIN EN/IEC 60900 | 1 | N/A | N/A | 67848 |
| 24 | Alicate universal | Alicate universal 180 mm certificado por VDE y según norma DIN EN/IEC 60900 | 1 | N/A | N/A | 67848 |
| 25 | Alicate de punta fina | Alicate de punta fina 205 mm certificado por VDE y según norma DIN EN/IEC 60900 | 1 | N/A | N/A | 67848 |
| 26 | Cuchillo pela cable | Cuchillo pelacable curvo homologado VDE de 40 mm de largo de hoja y 150 mm largo total | 1 | N/A | N/A | 70558 |
| 27 | Destornilladores | Ancho de paleta 2,5 mm Espesor de paleta 0,4 mm Largo de mango 85 mm Largo de vástago 75 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 28 | Destornilladores | Ancho de paleta 4,0 mm Espesor de paleta 0,8 mm Largo de mango 95 mm Largo de vástago 100 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 29 | Destornilladores | Ancho de paleta 5,5 mm Espesor de paleta 1,0 mm Largo de mango 105 mm Largo de vástago 125 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 30 | Destornilladores | Punta PH 1 Largo de mango 95 mm Largo de vastago 80 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 31 | Destornilladores | Punta PH 2 Largo de mango 100 mm Largo de vastago 105 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 32 | Destornilladores | Destornillador con tester Largo de vástago 65 mm Largo de mango 75 mm. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 13691 |
| 33 | Llave fracesa | Llave francesa de 200 mm de largo. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 70557 |
| 34 | Kit de dados en valija plástica | Crique reversible 3/8". Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 6773 |
| Barra de extensión 3/8". Largo 125 mm. Certificado VDE |
| Barra de extensión 3/8". Largo 250 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 8 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 9 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 10 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 11 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 12 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 13 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 14 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 15 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 16 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 17 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 18 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 19 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 20 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 21 mm. Certificado VDE |
| Dado 3/8 estriado 22 mm. Certificado VDE |
| 35 | DESTORNILLADORESDE PUNTA BRISTOL | Destornillador punta Bristol M8. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 29595 |
| Destornillador punta Bristol M10. Certificado VDE | 1 |
| Destornillador punta Bristol M12. Certificado VDE | 1 |
| 36 | Cortador de cables y cables de acero | Con capacidad de corte de 32 a 200 mm de diámetro. Certificado VDE | 1 | N/A | N/A | 67848 |
| 37 | Recarga de extintores | Recarga y prueba hidráulica de dos extintores de CO2 de 3,5 kg | 2 | N/A | N/A | 29469 |
| 38 | Recarga de extintores | Recarga y prueba hidráulica de dos extintores de CO2 de 20 kg | 2 | N/A | N/A | 29469 |
| 39 | PINZA AMPERIMETRICA | **Requisito generales** : Valores en TRMS. Lectura de potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia. . Rango de temperatura de operación de 0 a al menos 30°C. Fuente de energía: 2 pilas AAA de 1,5 V. Peso no mayor a 300 g. Polaridad automática. | 1 | N/A | N/A | 67058 |
| **Requisito de seguridad** |
| Normas: EN 61010-1:2001; EN 61010-2- 032:2002; CAT III 600 V, clase 2 y grado de contaminación 2. |
| **Requisitos técnicos** |
| Hasta 600 V (AC-DC) Exactitud al menos ± (2,5 % lect. + 5 dígitos) en todo el rango |
| Hasta 1000 A Exactitud al menos ± (3,5 % lect. + 5 dígitos) en todo el rango |
| Frecuencia de 40 a 3,0 kHz al menos ± (0,4 % de la lectura + 4 dígitos) |
| Resistencia de 0 a 1000 Ohms al menos ± (0,8 % de la lectura + 6 dígitos) |
| Factor de potencia de 0,10 a 0,99 Exactitud al menos ± 3d hasta el armónico 51 |
| 40 | Tablero eléctrico Insutrial portátil | Con capacidad de 3 tomas corrientes tipo schuko bajo norma IP 65 con cable bajo goma 3x2 mm de 25 mts con ficha shuko | 1 | N/A | N/A | 26952 |
| 41 | Llaves térmicas | Llaves termicas bipolar de 16 A | 10 | N/A | N/A | 4147 |
| 42 | Llaves termicas bipolar de 20 A | 10 | N/A | N/A | 4147 |

**2**. La apertura de ofertas será exclusivamente electrónica, y los proveedores que deseen ofertar, deberán estar en estado ACTIVO en el RUPE.

**3**. Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy/) (Por consultas al respecto deberán comunicarse al 2903 1111, Mesa de ayuda SICE de 10 a 17 hs.), o pueden consultar el Instructivo en la página web de Compras Estatales.

En la oferta se podrá ingresar un archivo detallando variantes o especificaciones particulares de los artículos ofertados, o con cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales y este deberá ser claramente redactado en idioma español, siendo tomado en cuenta para la evaluación de lo ofertado.

**Tanto la oferta como los archivos adjuntos a la misma, deberán estar visibles tanto para la administración como para el resto de los oferentes.**

**Luego de la fecha de apertura las ofertas serán evaluadas, y se podrá solicitar a los oferentes que presenten muestras de los ítems cotizados, a efectos de apreciar las características y dictaminar si cumplen con los requerimientos solicitados.**

**En caso de que se constaten discrepancias entre lo ofertado en línea y el archivo adjunto a la oferta, se tomara como valido lo ofertado en línea**.

**4**. No se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

En la página web de Compras Estatales se encuentra un Manual de Proveedores que detalla los pasos a cumplir por cada oferente en la presentación de sus propuestas, con videos explicativos y prácticos sobre las actividades a llevar a cabo por el oferente para presentar una OFERTA VALIDA.

LUEGO DEL INGRESO DE LA OFERTA, NO PODRÁN ADUCIRSE DESCONOCIMIENTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBÍA SEGUIRSE.

La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente y obligándose al cumplimiento de los mismos.

**5**. Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa o derecho alguno basado en cálculos erróneos u omisiones en la oferta.

La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la contratación.

Las propuestas no podrán estar condicionadas a su confirmación por el oferente, o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores que no sean los previstos en estas bases y/o los que no se hallan aclarado oportunamente. -

**6**. No serán tenidas en cuenta las ofertas que sean recibidas por otros medios.

Al momento de realizar su cotización en línea, el oferente debe tener en cuenta que:

1. Debe existir una coherencia con la cantidad del pedido y las unidades del mismo ya que, el programa SICE multiplicará automáticamente la “Cantidad ofertada” con “Precio unitario s/imp.”; pudiéndose obtenerse de la citada multiplicación un precio total con impuestos diferente al que se pretende ofertar, de no contemplarse la correlación de columnas indicadas.
2. Para ello debe tenerse en cuenta que “Precio Unitario s/ Imp.”, debe guardar relación con “Unidad” de la cantidad del pedido.
3. Antes de finalizar la cotización en línea VERIFICAR que el “Precio total c/Imp.”, resultante de la multiplicación automática del sistema, coincide con la oferta económica que quiere presentar.

**7**. Abierto el acto de apertura no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas.

**8**. Las consultas sobre especificaciones técnicas se harán al **Sr. Teniente de Navío (CIME) Diego DUARTE, al Cel.: 091.016.741,** de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:00 hs**.**

**9.** No podrán contratar con la Administración las personas establecidas en el artículo 46 del TOCAF. - Las firmas extranjeras que no tengan casa comercial establecida dentro del territorio nacional deberán actuar por medio de un representante local, quien tendrá las mismas responsabilidades que sus representados. -

Toda la información referente a la representación deberá surgir del RUPE.

**10**. Se deberá cotizar bajo la modalidad **precio plaza (pesos uruguayos).**

**SOLO MERCADERÍA PARA BUQUES/AERONAVES:**

**En caso de que se presenten proveedores marítimos con ofertas exentas de IVA (como mercadería de reembarco para consumo abordo/mercadería en tránsito) y ofertas de proveedores de plaza que coticen con IVA incluido, a efectos del estudio comparativo se tomara el precio unitario total (con y sin IVA respectivamente). Ninguno de los dos regímenes impositivos será excluyente, pero en caso de que el precio sea el correspondiente a mercadería en tránsito, este deberá incluir flete y todos los costos hasta su efectiva entrega abordo.**

**11.** El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas. Los oferentes deberán tener presente que no se efectuarán pagos adelantados. Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración. Se deberá cotizar precio unitario, costo total del ítem y costo total de la propuesta.

**12**. El plazo de mantenimiento de oferta no podrá ser inferior a **30 días** corridos a contar a partir del día siguiente a la apertura de ofertas.

En caso de omisión se deberá entender que el plazo durante el cual se mantienen las ofertas y los precios será el mínimo exigido.

Vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido, si aún no ha sido adjudicada la contratación, los proponentes quedarán obligados al mantenimiento de sus ofertas, salvo que comuniquen por escrito a la Unidad Centralizada de Compras de la Armada (UCCAR), que desisten de ella.

**13**. La forma de pago será mediante **CREDITO SIIF.**

**14.** La garantía mínima de los ítems deben ser de **1 año**

**15**. El plazo de **entrega será INMEDIATA,** contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la **Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).**

**16**. La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior, si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

**17**. La Administración se reserva el derecho de evaluar las ofertas de forma global o no y de adjudicar total o parcialmente la oferta.

**18**.-La Armada se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que, aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses. -

**19**. En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.

**20.** La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.