**REQUERIMIENTOS TECNICOS INSTALACION PUESTOS DE TRABAJO**

Se solicita la cotización de la instalación de tres nuevos puestos de trabajo en la red existente en el Departamento de Arqueología de la Comisión del Patrimonio, en su Sede de 25 de Mayo 641.

Cada puesto deberá contar con un Jack RJ45 para datos, un tomacorriente SCHUKO y un tomacorriente TRES EN LINEA y para su conexión all Rack de los servidores, se deberá suministrar también una PATCHERA CATEGORIA 6, puesto que ya no hay bocas libres.

**Detalle de los materiales a suministrar:**

1 Cable UTP Cat 6

3 Jack Cat 6 VF

3 Patchcord Cat 6 1 metro VF

3 Patchcord Cat 6 2 metros VF

1 Patchera Cat 6 24 port Optronic

10 Ducto 100 x 50 (M)

100 Cable multifilar 2 mm 3 fases (M)

1 Módulo SCHUKO

1 Módulo UNIVERSAL

5 Portaelementos

5 Plaquetas 3 módulos AVE

El pago se realizará en un plazo de 30 a 45 días a través del SIIF

**Para visitar sitio, en caso de considerarse oportuno:**

Coordinar visita por el Tel. 2916 0916 interno 104, en horario de 12,30 a 17 horas.