**Aclaración N°7 30122016**

**Consulta:**

Queríamos consultarles por el detalle constructivo de las mamparas. No encontramos los mismos en la planilla.

**Respuesta:**

El diseño de las mamparas deberá ser propuesto por los oferentes siempre cumpliendo con las dimensiones expresadas en planos y con lo especificado en la hoja 8 "Detalle de mobiliario ITR Durazno". Ambas caras de la mampara estarán conformadas por placas de MDF enchapado melaminico color naranja mango, espesor 18mm, cantos abs espesor 2mm. No es requerimiento que sea mampara portante.