**Licitación Pública 2/18**

**Consulta**

**De:** Ventas | Goodyear Soriano <ventas1@sorianoautocentro.com.uy>  
**Enviado:** viernes, 23 de marzo de 2018 11:26  
**Para:** Adquisiciones MGAP  
**Asunto:** Licitación 2/18

Buen día.

La bomba de agua trabaja por debajo de la distribución, por lo cual la mano de obra por cambiar la bomba y las correas es la misma.

Se sugiere que en la licitación se cambie la bomba de agua cuando se cambien las correas para no generar una mano de obra doble, exceptuando casos especiales como ser una rotura de la misma.

Quedo a la espera de sus comentarios.

Saludos.

Victoria Milanese

Autocentro Soriano

29030972

*R: En el mismo momento que se cambie la bomba de agua, se cambian las correas para no generar una mano de obra doble, exceptuando casos especiales como ser una rotura de la misma*

**Consulta**

**De:** Ventas | Goodyear Soriano <ventas1@sorianoautocentro.com.uy>  
**Enviado:** viernes, 13 de abril de 2018 10:36  
**Para:** Adquisiciones MGAP  
**Asunto:** Consulta licitacion pública n 2/18

Buen día,

Estoy necesitando que me confirmen si el Chevroleta Agile SOF5188 tiene cadena en vez de correas de distribución y si el Choevrolet corsa SOF3438 es nafta.

Quedo a la espera de su respuesta.

Saludos.

Victoria.

*R: El Chevrolet Agile SOF5188, lleva correa de distribución.*

*El Chevrolet corsa SOF3438 es a gas-oíl.*