**En la pág. 4 del pliego, en el cuadro de ítems solicitados, en la fila del nro. de Ref. 10, donde dice:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 | 1.00 | 3 | 26711 | CAMARA DE BIOSEGURIDAD | 1.00 |

**Debe decir:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO B2 | 1.00 | 3 | 26711 | CAMARA DE BIOSEGURIDAD | 1.00 |

**En la pág. 5 del pliego, donde dice:**

*Ítem 3, Nro. De Ref.10 - CABINA DE BIOSEGURIDAD (1):*

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2 (sin ventilador de extracción incluido) la cual brinde protección en los niveles de bioseguridad 1, 2 y 3 tanto para el usuario como para las muestras y el entorno.

**Debe decir:**

*Ítem 3, Nro. De Ref.10 - CABINA DE BIOSEGURIDAD (1):*

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo B2 (sin ventilador de extracción incluido) la cual brinde protección en los niveles de bioseguridad 1, 2 y 3 tanto para el usuario como para las muestras y el entorno.

**En la pág. 46 del pliego, donde dice:**

**ITEM 3 - CABINA DE BIOSEGURIDAD**

**Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2 (Nro. de Ref. 10)**

*Cantidad*

*Requerida* 1 (una)

Destinada a investigación microbiológica con agentes biológicos

(bacterias,

virus, etc.) y alérgenos.

Re-circulación de aire: 70%; extracción de aire: 30% (Calidad del

aire laminar: ISO 5 o menor). **(Requisito excluyente)**

**Debe decir:**

**ITEM 3 - CABINA DE BIOSEGURIDAD**

**Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo B2 (Nro. de Ref. 10)**

*Cantidad*

*Requerida* 1 (una)

Destinada a investigación microbiológica con agentes biológicos

(bacterias,

virus, etc.) y alérgenos.

Re-circulación de aire: 0%; extracción de aire: 100% (Calidad del

aire laminar: ISO 5 o menor). **(Requisito excluyente)**

**En el Anexo III, fila 165 Columna A, donde dice:**

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2

**Debe decir:**

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo B2

**En el Anexo III, fila 170, columna A, donde dice:**

Re-circulación de aire: 70%; extracción de aire: 30% (Calidad del aire laminar: ISO 5 o menor). (Requisito excluyente)

**Debe decir:**

Re-circulación de aire: 0%; extracción de aire: 100% (Calidad del aire laminar: ISO 5 o menor). (Requisito excluyente)

**En el Anexo IV, fila 190 Columna A, donde dice:**

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2

**Debe decir:**

Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo B2

**En el Anexo IV, fila 195, columna A, donde dice:**

Re-circulación de aire: 70%; extracción de aire: 30% (Calidad del aire laminar: ISO 5 o menor). (Requisito excluyente)

**Debe decir:**

Re-circulación de aire: 0%; extracción de aire: 100% (Calidad del aire laminar: ISO 5 o menor). (Requisito excluyente)