**Licitación Pública N ° 007/2019**

**“Tratamiento Bituminoso doble en Localidad de Berrondo”**

**COMUNICADO Nº 6**

Florida, 30 de Octubre de 2019

**CONSULTA:**

1-Se solicita modifique el rubrado para tener en cuenta todos los cambios que se indicaron en los comunicados publicados ya que según el formulario de oferta los oferentes no pueden modificar el cuadro de la oferta. Por nombrar algunos cambios hechos, los grupos para las paramétricas de cada rubro (Respuesta 4, Comunicado Nº2 y los rubros de material granular (Repuesta 7, comunicado Nº4).-

2-Se solicita cambiar la unidad para el rubro 14 a m2 de señal ya que 120Gl no queda claro que es lo que hay que cotizar.-

3-Se solicita se indique el monto de leyes sociales de oficina atendiendo a la siguiente nota que aparece en el formulario de oferta “Las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60% del precio de oficina, serán rechazadas”

4- Se solicita se separen los rubros en donde se cotizan la emulsión y el diluido asfaltico ya que estos materiales tienen distinto costo. Además se solicita se aclare qué se debe cotizar en cada rubro ya que la respuesta 7 del comunicado 3 y las respuestas 2 y 3 del comunicado 4 indican cosas distintas.-

5-Se solicita se defina en forma clara que se debe cotizar en los rubros 5 y 6. En el comunicado 2 se dice que el rubro 6 no es solo la segunda capa de tratamiento que en el comunicado 3, cuando se solicita se indique en donde se va usar el riego simple se responde que el tratamiento doble es un doble riego simple, dando a entender que el rubro 5 se cotiza una capa y en el 6 se cotiza solo la segunda capa del tratamiento.-

**RESPUESTA:**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UN | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | LL.SS. UNITARIA | LL.SS. TOTALES |
| I | 0 | Cartel de obra | U | 1 |  |  |  |  |
| I | 1 | Conformado y perfilado de base | m2 | 65.740 |  |  |  |  |
| II | 2 | Limpieza de cunetas y faja | ml | 20.000 |  |  |  |  |
| V | 3 | Recargo de base granular CBR > 60% suministro, transporte, tendido y compactación | m3 | 13.188 |  |  |  |  |
| VI | 4 | Ejecución de riego de imprimación | m2 | 65.740 |  |  |  |  |
| X | 5 | Ejecución de 1er riego (riego A) del tratamiento bituminoso doble | m2 | 65.740 |  |  |  |  |
| X | 6 | Ejecución de 2do riego (riego B) del tratamiento bituminoso doble | m2 | 65.740 |  |  |  |  |
| X | 7 | Agregados pétreos para tratamiento A | m3 | 986 |  |  |  |  |
| X | 8 | Agregados pétreos para tratamiento B | m3 | 723 |  |  |  |  |
| X | 9 | Suministro, transporte y elaboración de diluido asfáltico | m3 | 70 |  |  |  |  |
| I | 10 | Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica | m2 | 170 |  |  |  |  |
| I | 11 | Estabilizado con CP | m2 | 65.740 |  |  |  |  |
| XCIII | 12 | Cemento Portland | kg | 920.360 |  |  |  |  |
| VI | 13 | Señalización horizontal (pintura) | m2 | 4.500 |  |  |  |  |
| VI | 14 | Señalización vertical (cartel y poste) | m2 | 50 |  |  |  |  |

1. Se deberá cotizar por m2 de señalización vertical (incluye cartel y poste)
2. Se deja sin efecto la frase “las ofertas que coticen por concepto de leyes sociales un porcentaje inferior al 60% del precio de oficina serán rechazadas”.
3. Se diferencia por rubro el tratamiento A y el tratamiento B, uno por renglón.
4. Quedan bien explícitos los renglones correspondientes a diluidos (imprimación) y a emulsión asfáltica.

Se modificó el grupo para CP, el cual aplica para la paramétrica de DNV.-