**Licitación Pública N ° 007/2019**

**“Tratamiento Bituminoso doble en Localidad de Berrondo”**

**COMUNICADO Nº 7**

Florida, 31 de Octubre de 2019

**CONSULTA:**

1-Según comunicado 6 y el nuevo rubrado adjunto, se entiende que en el rubro 3, deberá cotizarse material granular CBR 60%, dejando sin efecto la respuesta 1 del comunicado4. Es correcto?

2-Solicitamos aclarar si las emulsiones a cotizar en el rubro 10, serán emulsiones asfálticas modificadas.

3-Al no quedar claro la descripción del rubro 1 confirmado y perfilado de base, se consulta si se refiere a los trabajos una vez culminado el estabilizado de la base

**RESPUESTA:**

1. Es correcto
2. La que usted crea conveniente a utilizar para realizar correctamente ambos riegos.-
3. La base debe quedar en perfectas condiciones (conformada y perfilada) previo a la imprimación.-