Montevideo, 17 de marzo de 2020.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento la consulta recibida y su respectiva respuesta, referente a la **Licitación Abreviada N° 09/2020**, la que tiene por objeto: **TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA PARA EDIFICIOS DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO:**

**CONSULTA 1**: En el Edificio Hospital BSE: ¿Qué elementos tenemos que considerar para la implantación? ¿Vestuarios, baños, depósito para materiales y herramientas?

**RESPUESTA 1**:Los oferentes deberán considerar lo estipulado en Pliego y Memoria Tècnica. No consideren ningún gasto por vestuarios, baños y depósitos de materiales, pues los mismos serán proporcionados por el BSE.-

**CONSULTA 2:** En el Edificio Reclamaciones: ¿Cuál es el horario permitido para realizar tareas que impliquen ruido?

**RESPUESTA 2:** El horario puede variar.

En general es a partir de las 8.000 a 10 horas y de 18 horas a 21 horas .- De todas maneras , depende mucho del lugar donde se realice el trabajo ruidoso, en algunos casos donde diste de Teleservicios y el ruido no supere los 35db el horario puede extenderse**.**

**CONSULTA 3**:ITEM 5 - Se podrá de alguna forma cuantificar?

**RESPUESTA 3** :En el rubrado se ha definido como GLOBAL: (no se cuantifica).

**CONSULTA 4:** ITEM 31 - Se podrá indicar modelo de cielorraso desmontable.?

**RESPUESTA 4**: Los oferentes se deberàn ajustar a lo solicitado en la Memoria Tècnica que describe el material y pide catàlogo.

**CONSULTA 5:**PINTURA EXTERIOR - Hay que considerar trabajos en altura, que altura?

**RESPUESTA 5**: Sí, se deben considerarse trabajos en altura, y de acuerdo a los edificios que fueron visitados.

**CONSULTA 6**: REVOQUE EXTERIOR - Hay que considerar trabajos en altura, que altura?

**RESPUESTA 6**: Sí, se deben considerarse trabajos en altura, y de acuerdo a los edificios que fueron visitados.

**CONSULTA 7**:MEMBRANA ASFALTICA - tiene que cumplir norma 1058:2000?

**RESPUESTA 7**: Si, se debe cumplir con la norma

**CONSULTA 8**: AYUDAS A SUBCONTRATOS ELECTRICA Y DATOS - Por favor se podrán especificar diamentros de caños?

**RESPUESTA 8**: Los diámetros de los caños varían entre 25 y 60 mm.

Saludamos a usted atentamente.

**Por el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO.**