Consulta

1. Si pueden utilizar las bandejas existentes, si no, si se puede, cable visto, caño daysa u otra forma.

No, el cableado debe ser independiente, se puede utilizar ducto o caño pero debe mantener una estética prolija.

1. Necesitan saber aproximadamente el tiempo de almacenamiento, ya que en el pliego no lo dice.

Se deberá almacenar como mínimo una semana de video, puede ser solamente el video cuando hay movimiento si el sistema o cámaras tienen esa funcionalidad.

1. Lugar físico para alojar la NVR? O si tienen que suministrar un RAC.

Puede ser almacenado en el Data Center de IT pero es un requerimiento tener una copia de los videos fuera de TNU por contingencia ante un incendio por ejemplo.