**Formato:** 210 mm x 297 mm (A4).

**Tintas:** 2 tintas al frente y 1 al dorso (dos de ellas de seguridad).

**Presentación:** se presentarán en fanfold sin hollerith (plegados y en continuo) en cajas de 1000 unidades.

**Diseño:** A convenir.

**Numeración:** numeración correlativa.

**Papel:** papel de seguridad de 90 gr/m2.Contiene fibrillas visibles a la luz y también invisibles al ojo humano, pero visibles bajo la luz  ultravioleta (UV).Deberá poseer **marca de agua de diseño y uso exclusivo en el mundo del impresor**. Se deberá explicitar la procedencia de este papel así como la certificación de la exclusividad del uso del mismo por parte del fabricante del papel.

**Holograma**: Holograma de  seguridad, el cual deberá tener textos de validez que cambien de color según la variación del ángulo en que se lo mire.-