

DIRECCION NACIONAL DE AVIACION CIVIL E

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

**MEMORIA TECNICA**

**PURIFICADOR Y ABLANDADOR DE AGUA**

**- AEROPUERTO DE COLONIA - DINACIA 2021-**

**OBJETO–** Tratamiento de agua de pozo e instalación de ablandador de agua.

1. Se instalara en casilla próximo al tanque un ablandador de agua de características electrónico físicos (ultrasonido no magnético, libre de mantenimiento, 3000 lts/hs mínimo). Para esta instalación es necesario modificar la cañería existente en dicho lugar, reconstruir la línea dando lugar a protección por las inclemencias del clima y a su vez protección a los equipos.
2. En el pozo propiamente dicho se instalará una bomba dosificadora de cloro al agua de consumo, debiendo instalarse llaves de protección eléctrica y protección del equipo.
3. En ambos trabajos se deben reconstruir las casetas existentes con el fin de proteger todos los equipos y eléctricos ante las inclemencias del clima y el acondicionamiento del lugar, ya que deberá soportar determinados vientos fuertes y un sector de este podrá ser removido para trabajo de mantenimiento del pozo.
4. Al final de la obra, y luego de comenzado a funcionar, se realizará una prueba de potabilidad a cargo de la empresa DEBIENDO ser fundamental el resultado del mismo.
5. Es excluyente la visita ya que se deben visitar los lugares donde se realizarán las obras y sus reconstrucciones / instalaciones de equipos y necesitan de reparaciones y cableados eléctricos así como instalaciones de llaves y térmicas si así lo requiere.
6. La DINACIA deberá proveer de los planos sanitarios y eléctricos existentes.

**Por ampliación de información y coordinación de visitas, contactarse con el Jefe del Aeropuerto**

**Mayor (Av.) Alfredo Graña**

**Móvil: 098 125 028 (lunes a viernes de 9 a 15 hs.)**