**SECCION I**

**OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION**

1. **Objeto**

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a concurso de precios para la adquisición de materiales eléctricos por hasta la suma de $1.254.000.

**2. Propuesta**

2.1 La propuesta se podrá presentar por el **total de sub ítems** de uno, algunos o todos los ítems detallados en el siguiente cuadro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem 1 Tablero General** | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | Tableros de 40 polos (mínimo) para riel dim tipo Rocker exterior | 3 | unidades |
| 2 | Tableros de 24 polos (mínimo) para riel dim tipo Rocker exterior | 1 | unidades |
| 3 | Interruptores Termomagnéticos de 3x50Amp.(p.c.= 10kAMP.) | 2 | unidades |
| 4 | Interruptor de 4x63Amp. S=300mA | 2 | unidades |
| 5 | Interruptores Termomagnéticos de 3x32Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 3 | unidades |
| 6 | Interruptor Termomagnético de 3x20Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 1 | unidades |
| 7 | Interruptores de 2x6Amp, S=30mA combinados | 21 | unidades |
| 8 | Interruptores Termomagnéticos de 2x16Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 18 | unidades |
| 9 | regleta de tierra | 4 | unidades |
|  | | | |
| **Ítem 2 - Módulos, plaquetas y cajas exteriores** | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | cajas exteriores para un módulo | 40 | unidades |
| 2 | cajas exteriores para dos módulos | 40 | unidades |
| 3 | cajas exteriores para tres módulos | 4 | unidades |
| 4 | cajas exteriores para 6 módulos | 25 | unidades |
| 5 | cajas exteriores para 8 módulos | 4 | unidades |
| 6 | plaquetas para dos módulos | 70 | unidades |
| 7 | plaquetas para un módulo | 30 | unidades |
| 8 | interruptores bipolares | 5 | unidades |
| 9 | módulos tres en línea | 45 | unidades |
| 10 | módulos shuckos línea (color rojo) | 140 | unidades |
| 11 | módulos shuckos línea (color gris) | 24 | unidades |
| 12 | Módulo toma de red RJ45 categoría 6 para montaje en plaqueta (color blanco) | 53 | unidades |
| 13 | Modulo toma telefonico RJ11 para montaje en plaqueta (color blanco) | 30 | unidades |
| 14 | módulos ciegos | 10 | unidades |
|  | | | |
| **Ítem 3 - Ductos Electrocanal** | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | Ductos de PVC de 60x40mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |
| 2 | Ductos de PVC de 40x30mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |
| 3 | Ductos PVC de 27x30mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |
|  | | | |
| **Ítem 4 - Conductores** | | | |
| sub ítem | **descripción** | cantidad | unidad |
| 1 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color rojo Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 2 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color celeste Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 3 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color blanco Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 4 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color amarillo verde Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 5 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color amarillo verde Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 6 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color rojo Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 7 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color celeste Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 8 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color blanco Neorol de Funsa | 50 | metros |
| 9 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color verde amarillo | 700 | metros |
| 10 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color celeste | 700 | metros |
| 11 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color blanco | 400 | metros |
| 12 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color rojo | 400 | metros |
| 13 | Conductor multifilar flexible de 1mm2 color celeste | 400 | metros |
|  | | | |
|  | **ítem 5 - Ducto ejecutivo y accesorios** |  |  |
| **sub ítem** | **descripción** | **Cantidad** | **unidad** |
| 1 | Ducto de chapa galvanizada calado 300x65mm; 3 m de longitud pintado blanco electro-depositado línea estándar | 30 | tramos 3m c/u |
| 2 | Tapa para ducto de chapa galvanizada 300 mm línea estandar 3m de longitud blanco electro-depositado | 30 | tramos 3m c/u |
| 3 | Divisor para ducto de chapa galvanizada 65 mm línea estandar 3m de longitud pintado de blanco | 30 | tramos 3m c/u |
| 4 | Curva horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm blanco electro-depositado | 4 | unidades |
| 5 | Tee horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm distrimet blanco electro-depositado | 2 | unidades |
| 6 | Tapa de Tee horizontal chapa galvanizada distrimet 300 mm blanco electro-depositado | 2 | unidades |
| 7 | Ménsula soporte de pared 300mm blanco electro-depositado | 10 | unidades |
| 8 | Trapecio simple para ducto de chapa galvanizada 300x65mm distrimet | 90 | unidades |
| 9 | "U" de techo | 180 | unidades |
| 10 | Soporte para cuplas Ø 25mm | 100 | unidades |
| 11 | Curva vertical articulada 300 mm tipo distrimet línea estándar | 4 | unidades |
| 12 | Esparrago 1/4" x 1m longitud (varilla roscada) | 180 | unidades |
| 13 | Tuerca 1/4" para esparrrago | 500 | unidades |
| 14 | Arandela plana 1/4" | 500 | unidades |
| 15 | Arandela plana 3/16" | 500 | unidades |
| 16 | Ducto ejecutivo 100x50 mm metálico blanco electro-depositado 3 m longitud | 7 | tramos 3m c/u |
| 17 | Separador de ducto ejecutivo 100x50 mm (divisor a presión) metálico blanco 1 m longitud | 21 | tramos 1m c/u |
| 18 | Tapa porta elementos para ducto ejecutivo de 10mm metálico pintado blanco electro depositado | 102 | unidades |
| 19 | Terminal para ducto ejecutivo 100x50mm metálico blanco | 6 | unidades |
| 20 | Tacos de nylon tipo fischer S6 | 1000 | unidades |
| 21 | Tacos de nylon tipo fischer S8 | 500 | unidades |
| 22 | |  | | --- | | Tornillos para madera 4,50x50 mm | | 1000 | unidades |
| 23 | Tornillo para madera 5x60mm | 500 | unidades |
| 24 | Bulon-tornillo 3/8"W x 1/2" **cabeza redonda** (tanque), **cuello cuadrado** | 200 | unidades |
| 25 | Tuerca 3/8"W hexagonal con ala (brida) | 200 | unidades |
|  | | | |
| **Ítem 6 - Cañerías y accesorios** | | | |
| **ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | Caño de PVC rígido curvable en frío (gris) Ø 25 x 3m de longitud | 400 | caños de 3 m |
| 2 | Unión tubo-tubo PVC rígido (gris) Ø 25mm | 50 | unidades |
| 3 | Unión tubo-caja PVC rígido (gris) Ø 25mm | 400 | unidades |
| 4 | Curva 90º PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 250 | unidades |
| 5 | Curva flexible PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 50 | unidades |
| 6 | Grampa tipo clip para caño de PVC rígido Ø 25mm | 1000 | unidades |
| 7 | Curva 90 inspeccionable (codo) PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 80 | unidades |
| 8 | Caja de registro PVC de adosar 50x50mm gris uso en interior | 15 | unidades |
|  | | | |
| **ítem 7 - Conductor UTP** | | | |
| **sub ítem** | **Conductor UTP** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | Conductor UTP categoría 6, 23AWG (gigalan), debe cumplir norma ANSI/TIA 568-C bobina 305 m (caja) | 7 | unidades |
| 2 | Cinta velcro doble Faz 3/4 rollo de 10m | 1 | unidades |
|  | | | |
| **Ítem 8 - Varios** | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |
| 1 | regletas de conexión de 10mm2 | 25 | unidades |
| 2 | rollos de cinta aisladora negra buena calidad | 10 | unidades |
| 3 | rollos de cinta aisladora blanca buena calidad | 10 | unidades |
| 4 | rollos de cinta aisladora roja buena calidad | 5 | unidades |
| 5 | rollos de cinta aisladora azul buena calidad | 5 | unidades |
| 6 | precintos 4,6 x 300 | 500 | unidades |
| 7 | precintos 2,5 x 140 | 500 | unidades |
| 8 | Mecha 6mm de widia encastre sds plus | 3 | unidades |
| 9 | Mecha 8mm de widia encastre sds plus | 3 | unidades |
| 10 | Mecha de copa para metal 20mm | 1 | unidades |
| 11 | Mecha de copa para metal 25mm | 1 | unidades |
| 12 | Mecha de copa para metal 32mm | 1 | unidades |
| 13 | Cinta de enmascarar 48mm rollo (50 o 30 m) | 1 | unidades |
| 14 | Disco de corte para amoladora de 4 y 1/2" para metal | 6 | unidades |
| 15 | Cable telefónico telefónico de 2 pares para instalación (no cable chato) | 1000 | metros |

**3. Plazo**

El plazo de la contratación será de 60 días a partir de la remisión de la primera orden, lo que deberá verificarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la adjudicación.

Se podrán emitir órdenes de compra parciales.

Las órdenes deberán cumplirse dentro de los cinco días siguientes a su remisión.

**4. Consultas**

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán dirigidas, por escrito hasta el **tercer** **día hábil anterior** a la apertura, al correo electrónico del Departamento de Proveeduría [**dnv.proveeduria@mtop.gub.uy**](mailto:dnv.proveeduria@mtop.gub.uy). Sin perjuicio de ello, cualquier información técnica podrá ser previamente solicitada a Departamento Iluminación de la D.N.V. Rincón 575 Piso 7º tels. 2915 7933, 2915 8333 (interno 20715 y 20717).

**5. Apertura de las propuestas**

5.1 Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

5.2 Los interesados podrán, fundadamente, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico **dnv.proveeduria@mtop.gub.uy**, hasta el **tercer día hábil anterior** a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.

**6. Pliego de condiciones particulares**

Este pliego está disponible en la página web de compras estatales.

**7. Exención de responsabilidad**

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

**SECCION II**

**PROPONENTES**

**1. Condiciones que deben reunir los proponentes**

1.1 Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

* Referencias de organismos públicos o privados, a los cuales se les haya suministrado elementos similares a los del llamado.
* Constituir domicilio y domicilio electrónico a los efectos del llamado y actos posteriores al mismo.
* **Formulario de identificación del oferente**.
* Inscripción en el **RUPE** (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet, información en [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy). Toda la información al momento de la apertura de ofertas deberá estar actualizada.

1.2Los documentos e información, **incluida planilla tipo**, se subirán a la página web junto con la oferta en formato PDF.

1.3La Administración podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos.

**SECCION III**

**NORMAS DOCUMENTOS Y GARANTÍAS QUE RIGEN LA CONTRATACION**

**1. Normas que rigen esta contratación**

* Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.
* Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020.
* Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013
* Decreto 349/005 de 21 de septiembre de 2005.
* Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8.
* Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.
* Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).
* Ley 17.904, artículo 13.
* Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.
* Ley 19.889, de 9 de julio de 2020, Ley de Urgente Consideración, en lo aplicable.
* Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, para la Construcción de Puentes y Carreteras (Texto Ordenado 1989) en lo que fuere aplicable a la presente contratación.
* Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas.
* Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo del llamado.
* La propuesta formulada por el oferente.
* Leyes, decretos y resoluciones, del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura del llamado.

**2. Garantías**

No corresponde constituir garantía de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato.

**SECCION IV**

**PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION**

**1. Presentación de las propuestas**

1.1 Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán estar redactadas en idioma español, en todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta expresará en forma sucinta el monto de la oferta.

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de 20\_\_

Sr. Director Nacional de Vialidad

.... que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ... Nº ... de la ciudad de ..., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para la *Adquisición de artículos eléctricos,* de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios con letras y números por cada uno de los ítems indicados en el cuadro) por lo que resulta un total que aparece en el cuadro resumen que se adjunta. Se adjunta además toda la información solicitada por el PEP

Saluda atentamente, firma del oferente

* 1. Cuadro de Precios

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem 1 Tablero General** | | | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** | **Precio unitario sin imp. $** | **Total imp. inc. $** |
| 1 | Tableros de 40 polos (mínimo) para riel dim tipo Rocker exterior | 3 | unidades |  |  |
| 2 | Tableros de 24 polos (mínimo) para riel dim tipo Rocker exterior | 1 | unidades |  |  |
| 3 | Interruptores Termomagnéticos de 3x50Amp.(p.c.= 10kAMP.) | 2 | unidades |  |  |
| 4 | Interruptor de 4x63Amp. S=300mA | 2 | unidades |  |  |
| 5 | Interruptores Termomagnéticos de 3x32Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 3 | unidades |  |  |
| 6 | Interruptor Termomagnético de 3x20Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 1 | unidades |  |  |
| 7 | Interruptores de 2x6Amp, S=30mA combinados | 21 | unidades |  |  |
| 8 | Interruptores Termomagnéticos de 2x16Amp.(p.c.= 6kAMP.) | 18 | unidades |  |  |
| 9 | regleta de tierra | 4 | unidades |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Ítem 2 - Módulos, plaquetas y cajas exteriores** | | | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** | **Precio unitario sin imp. $** | **Total imp. inc. $** |
| 1 | cajas exteriores para un módulo | 40 | unidades |  |  |
| 2 | cajas exteriores para dos módulos | 40 | unidades |  |  |
| 3 | cajas exteriores para tres módulos | 4 | unidades |  |  |
| 4 | cajas exteriores para 6 módulos | 25 | unidades |  |  |
| 5 | cajas exteriores para 8 módulos | 4 | unidades |  |  |
| 6 | plaquetas para dos módulos | 70 | unidades |  |  |
| 7 | plaquetas para un módulo | 30 | unidades |  |  |
| 8 | interruptores bipolares | 5 | unidades |  |  |
| 9 | módulos tres en línea | 45 | unidades |  |  |
| 10 | módulos shuckos línea (color rojo) | 140 | unidades |  |  |
| 11 | módulos shuckos línea (color gris) | 24 | unidades |  |  |
| 12 | Módulo toma de red RJ45 categoría 6 para montaje en plaqueta (color blanco) | 53 | unidades |  |  |
| 13 | Modulo toma telefonico RJ11 para montaje en plaqueta (color blanco) | 30 | unidades |  |  |
| 14 | módulos ciegos | 10 | unidades |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Ítem 3 - Ductos Electrocanal** | | | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** |  |  |
| 1 | Ductos de PVC de 60x40mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |  |  |
| 2 | Ductos de PVC de 40x30mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |  |  |
| 3 | Ductos PVC de 27x30mm tipo Zoloda o similar calidad | 25 | tramos 2m c/u |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Ítem 4 - Conductores** | | | | | |
| sub ítem | **descripción** | cantidad | unidad |  |  |
| 1 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color rojo Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 2 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color celeste Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 3 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color blanco Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 4 | Conductor multifilar flexible de 16mm2 color amarillo verde Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 5 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color amarillo verde Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 6 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color rojo Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 7 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color celeste Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 8 | Conductor multifilar flexible de 10mm2 color blanco Neorol de Funsa | 50 | metros |  |  |
| 9 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color verde amarillo | 700 | metros |  |  |
| 10 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color celeste | 700 | metros |  |  |
| 11 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color blanco | 400 | metros |  |  |
| 12 | Conductor multifilar flexible de 2mm2 color rojo | 400 | metros |  |  |
| 13 | Conductor multifilar flexible de 1mm2 color celeste | 400 | metros |  |  |
|  | | | |  |  |
| **ítem 5 - Ducto ejecutivo y accesorios** | | | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **Cantidad** | **unidad** |  |  |
| 1 | Ducto de chapa galvanizada calado 300x65mm; 3 m de longitud pintado blanco electro-depositado línea estándar | 30 | tramos 3m c/u |  |  |
| 2 | Tapa para ducto de chapa galvanizada 300 mm línea estandar 3m de longitud blanco electro-depositado | 30 | tramos 3m c/u |  |  |
| 3 | Divisor para ducto de chapa galvanizada 65 mm línea estandar 3m de longitud pintado de blanco | 30 | tramos 3m c/u |  |  |
| 4 | Curva horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm blanco electro-depositado | 4 | unidades |  |  |
| 5 | Tee horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm distrimet blanco electro-depositado | 2 | unidades |  |  |
| 6 | Tapa de Tee horizontal chapa galvanizada distrimet 300 mm blanco electro-depositado | 2 | unidades |  |  |
| 7 | Ménsula soporte de pared 300mm blanco electro-depositado | 10 | unidades |  |  |
| 8 | Trapecio simple para ducto de chapa galvanizada 300x65mm distrimet | 90 | unidades |  |  |
| 9 | "U" de techo | 180 | unidades |  |  |
| 10 | Soporte para cuplas Ø 25mm | 100 | unidades |  |  |
| 11 | Curva vertical articulada 300 mm tipo distrimet línea estándar | 4 | unidades |  |  |
| 12 | Esparrago 1/4" x 1m longitud (varilla roscada) | 180 | unidades |  |  |
| 13 | Tuerca 1/4" para esparrrago | 500 | unidades |  |  |
| 14 | Arandela plana 1/4" | 500 | unidades |  |  |
| 15 | Arandela plana 3/16" | 500 | unidades |  |  |
| 16 | Ducto ejecutivo 100x50 mm metálico blanco electro-depositado 3 m longitud | 7 | tramos 3m c/u |  |  |
| 17 | Separador de ducto ejecutivo 100x50 mm (divisor a presión) metálico blanco 1 m longitud | 21 | tramos 1m c/u |  |  |
| 18 | Tapa porta elementos para ducto ejecutivo de 10mm metálico pintado blanco electro depositado | 102 | unidades |  |  |
| 19 | Terminal para ducto ejecutivo 100x50mm metálico blanco | 6 | unidades |  |  |
| 20 | Tacos de nylon tipo fischer S6 | 1000 | unidades |  |  |
| 21 | Tacos de nylon tipo fischer S8 | 500 | unidades |  |  |
| 22 | Tornillos para madera 4,50x50 mm | 1000 | unidades |  |  |
| 23 | Tornillo para madera 5x60mm | 500 | unidades |  |  |
| 24 | Bulon-tornillo 3/8"W x 1/2" **cabeza redonda** (tanque), **cuello cuadrado** | 200 | unidades |  |  |
| 25 | Tuerca 3/8"W hexagonal con ala (brida) | 200 | unidades |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Ítem 6 - Cañerías y accesorios** | | | | | |
| **ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** | **Precio unitario sin imp. $** | **Total imp. inc. $** |
| 1 | Caño de PVC rígido curvable en frío (gris) Ø 25 x 3m de longitud | 400 | caños de 3 m |  |  |
| 2 | Unión tubo-tubo PVC rígido (gris) Ø 25mm | 50 | unidades |  |  |
| 3 | Unión tubo-caja PVC rígido (gris) Ø 25mm | 400 | unidades |  |  |
| 4 | Curva 90º PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 250 | unidades |  |  |
| 5 | Curva flexible PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 50 | unidades |  |  |
| 6 | Grampa tipo clip para caño de PVC rígido Ø 25mm | 1000 | unidades |  |  |
| 7 | Curva 90 inspeccionable (codo) PVC rígido H-H (gris) Ø25mm | 80 | unidades |  |  |
| 8 | Caja de registro PVC de adosar 50x50mm gris uso en interior | 15 | unidades |  |  |
|  | | | |  |  |
| **ítem 7 - Conductor UTP** | | | | | |
| **sub ítem** | **Conductor UTP** | **cantidad** | **unidad** | **Precio unitario sin imp. $** | **Total imp. inc. $** |
| 1 | Conductor UTP categoría 6, 23AWG (gigalan), debe cumplir norma ANSI/TIA 568-C bobina 305 m (caja) | 7 | unidades |  |  |
| 2 | Cinta velcro doble Faz 3/4 rollo de 10m | 1 | unidades |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Ítem 8 - Varios** | | | | | |
| **sub ítem** | **descripción** | **cantidad** | **unidad** | **Precio unitario sin imp. $** | **Total imp. inc. $** |
| 1 | regletas de conexión de 10mm2 | 25 | unidades |  |  |
| 2 | rollos de cinta aisladora negra buena calidad | 10 | unidades |  |  |
| 3 | rollos de cinta aisladora blanca buena calidad | 10 | unidades |  |  |
| 4 | rollos de cinta aisladora roja buena calidad | 5 | unidades |  |  |
| 5 | rollos de cinta aisladora azul buena calidad | 5 | unidades |  |  |
| 6 | precintos 4,6 x 300 | 500 | unidades |  |  |
| 7 | precintos 2,5 x 140 | 500 | unidades |  |  |
| 8 | Mecha 6mm de widia encastre sds plus | 3 | unidades |  |  |
| 9 | Mecha 8mm de widia encastre sds plus | 3 | unidades |  |  |
| 10 | Mecha de copa para metal 20mm | 1 | unidades |  |  |
| 11 | Mecha de copa para metal 25mm | 1 | unidades |  |  |
| 12 | Mecha de copa para metal 32mm | 1 | unidades |  |  |
| 13 | Cinta de enmascarar 48mm rollo (50 o 30 m) | 1 | unidades |  |  |
| 14 | Disco de corte para amoladora de 4 y 1/2" para metal | 6 | unidades |  |  |
| 15 | Cable telefónico telefónico de 2 pares para instalación (no cable chato) | 1000 | metros |  |  |

**Las cantidades indicadas son estimativas y a los solos efectos de la adjudicación. En las respectivas ordenes de compra se indicará las según la adjudicación.**

**2. Cotización de la propuesta**

2.1 Los oferentes deberán presentar propuesta por el total de sub ítems de uno, algunos o todos los ítems del llamado.

2.3 La cotización se dará en **pesos uruguayos, discriminándose el costo y los tributos que correspondan**, cuando no se especifique, se considerarán los tributos incluidos en el precio cotizado, así como los demás costos que correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato.

**3. Información técnica**

Todos los datos indicados por el proponente referentes al material ofrecido, **tendrán carácter de compromiso**, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

**4. Plazo de mantenimiento de las propuestas**

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferen­tes por el término de **90** (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administra­ción ya se hubiera expedi­do respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días perentorios.

**5. Comparación de las ofertas**

5.1 Se considerarán aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

5.2 La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.3 La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

**6. Adjudicación**

6.1 La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2 Se adjudicará la compra a la oferta que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el pliego resulte la de menor precio de comparación en cada ítem (artículo 68 del TOCAF). Asimismo, se podrá dividir la adjudicación entre los oferentes.

6.3 La notificación de la adjudicación al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamenta­rias vigen­tes. Las obligaciones y derechos del adju­dicatario serán las que surgen de las normas jurídicas aplica­bles, los pliegos y su oferta.

6.4 La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.

**7. Aumento o reducción de la contratación**

El aumento y la reducción de la contratación se regirán por dispuesto en el artículo 74 de TOCAF

**8. Rescisión del contrato**

8.1 La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

8.2 Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato cuando, entre otros:

1. Declaración judicial de concurso.
2. Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.
3. Mutuo acuerdo de las partes.

8.3 La rescisión por las situaciones enumeradas en los numerales 1 y 2, así como cualquiera otra por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración el pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro Único de Proveedores del Estado.

8.4 En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

**SECCION V**

**CARACTERISTICAS PARTICULARES**

**1. Características que deben poseer los elementos a adquirir**

Los bienes serán totalmente nuevos de fábrica y no presentarán defectos de fabricación, debiendo indicarse marca y origen.

**2. Entrega de los bienes**

La entrega de los artículos, debidamente embalados, se realizará en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, previa coordinación con el Departamento Iluminación de la D.N.V., sito en Rincón 575 Piso 7, tels. 2915 7933, 2915 8333 (internos 20715 y 20717).

**3. Recepción**

3.1 Las entregas serán documentadas con remitos.

3.2 La adjudicataria asume toda responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros en la entrega, carga o descarga de los bienes a adquirir.

3.3 La Administración procederá a la inspección y ensayos correspondientes, si lo estimara pertinente, para la recepción de los bienes, pudiendo rechazar aquellos que a su juicio se estimen en mal estado o que no se ajusten a lo pactado.

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

3.4 Si no se cumple lo estipulado, el proveedor, a su costo, y dentro del plazo de 30 (treinta) días deberá sustituirlo por el adecuado, no tramitándose la recepción hasta que no se haya cumplido, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

3.5 Recibidos todos los bienes de conformidad, las partes labrarán acta, luego de la cual la Administración declarará la contratación recibida en forma definitiva total.

**4. Forma de pago**

4.1 Las entregas se documentarán con remitos, y no se facturará hasta que la Administración comunique al adjudicatario su aprobación.

4.2 Habrá una única factura mensual por el total del material recibido y aprobado.

4.3 Las facturas deberán estar conformadas por la Administración, con la fecha de recibo de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.

4.4 Los pagos se realizarán en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días calendario luego de recibidas las facturas de conformidad por la Administración.

**5. Ajuste de precios**

Los precios no tendrán ajuste de clase alguna.

**6. Sanciones**

6.1 La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente al 1%o (uno por mil) por día de atraso, calculado sobre el monto del contrato no cumplido aún.

Excedido los 30 días, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar, rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía.

6.2 La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

* Apercibimiento,
* Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado
* Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado
* Publicaciones en la prensa indicando este incumplimiento

**ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE**

**FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE**

**CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2024**

**PERSONA FISICA** (nombres y apellidos completos)

**PERSONA JURÍDICA** (denominación de la sociedad)

**En caso de diferir, nombre comercial del oferente**

**Cédula de identidad o R.U.T.**

**DOMICILIO A LOS EFECTOS DEL PRESENTE LLAMADO**

Calle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad o Localidad:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Código Postal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ País:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fax No.\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**En caso de tratarse de una persona jurídica**, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de **todos** los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombres** | **Apellidos** | **Cédula de Identidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Declaro estar: 1) en INGRESO o ACTIVO en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.**

**FIRMA/S: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ACLARACION DE FIRMA/S: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ANEXO**

**Imágenes y descripción de algunos de los artículos a adquirir.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | Módulo toma de red RJ45 categoría 6 para montaje en plaqueta (color blanco) |
| |  | | --- | |  | | Modulo toma telefonico RJ11 para montaje en plaqueta (color blanco) |
| |  | | --- | |  | | Ducto de chapa galvanizada calado 300x65mm; 3 m de longitud pintado blanco electro-depositado línea estándar |
| |  | | --- | |  | | Tapa para ducto de chapa galvanizada 300 mm línea estandar 3m de longitud blanco electro-depositado |
| |  | | --- | |  | | Divisor para ducto de chapa galvanizada 65 mm línea estandar 3m de longitud pintado de blanco |
| |  | | --- | |  | | Curva horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm blanco electro-depositado |
| |  | | --- | |  | | Tee horizontal de chapa galvanizada 300x65 mm distrimet blanco electro-depositado |
| |  | | --- | |  | | Tapa de Tee horizontal chapa galvanizada distrimet 300 mm blanco electro-depositado |
| |  | | --- | |  | | Ménsula soporte de pared 300mm blanco electro-depositado |
| |  | | --- | |  | | Trapecio simple para ducto de chapa galvanizada 300x65mm distrimet |
| |  | | --- | |  | | "U" de techo |
| |  | | --- | |  | | Soporte para cuplas Ø 25mm |
| |  | | --- | |  | | Curva vertical articulada 300 mm tipo distrimet línea estándar |
| Las mejores ofertas en Pernos roscados y varillas roscadas Industrial | eBay   |  | | --- | |  | | Esparrago 1/4" x 1m longitud (varilla roscada) |
| Las mejores ofertas en Pernos roscados y varillas roscadas Industrial | eBay   |  | | --- | |  | | Tuerca 1/4" para esparrrago |
| Las mejores ofertas en Pernos roscados y varillas roscadas Industrial | eBay   |  | | --- | |  | | Arandela plana 1/4" |
| ARANDELA PLANA 3/16" - Ferretera Oeste   |  | | --- | |  | | Arandela plana 3/16" |
| |  | | --- | |  | | Ducto ejecutivo 100x50 mm metálico blanco electro-depositado 3 m longitud |
| |  | | --- | |  | | Separador de ducto ejecutivo 100x50 mm (divisor a presión) metálico blanco 1 m longitud |
| |  | | --- | |  | | Tapa porta elementos para ducto ejecutivo de 10mm metálico pintado blanco electro depositado |
|  | Terminal para ducto ejecutivo 100x50mm metálico blanco |
| Tarugos De Nylon Fisher S6 X 1000 Unidades | Mercado Libre   |  | | --- | |  | | Tacos de nylon tipo fischer S6 |
| Tarugos De Nylon Fisher S6 X 1000 Unidades | Mercado Libre   |  | | --- | |  | | Tacos de nylon tipo fischer S8 |
| |  | | --- | |  | | Tornillos para madera 4,50x50 mm |
| |  | | --- | |  | | Tornillo para madera 5x60mm |
| 10. Bulones Cabeza Redonda Cuello Cuadrado | Maferbul   |  | | --- | |  | | Bulon-tornillo 3/8"W x 1/2" **cabeza redonda** (tanque), **cuello cuadrado** |
| |  | | --- | |  | | Tuerca 3/8"W hexagonal con ala (brida) |
| Caño Luz Pvc 32mm Tubelectric Semi-pesado - $ 327,00 en Mercado Libre   |  | | --- | |  | | Caño de PVC rígido curvable en frío (gris) Ø 25 x 3m de longitud |
| |  | | --- | |  | | Unión tubo-tubo PVC rígido (gris) Ø 25mm |
| |  | | --- | |  | | Unión tubo-caja PVC rígido (gris) Ø 25mm |
| |  | | --- | |  | | Curva 90º PVC rígido H-H (gris) Ø25mm |
| |  | | --- | |  | | Curva flexible PVC rígido H-H (gris) Ø25mm |
| |  | | --- | |  | | Grampa tipo clip para caño de PVC rígido Ø 25mm |
| |  | | --- | |  | | Curva 90 inspeccionable (codo) PVC rígido H-H (gris) Ø25mm |
| |  | | --- | |  | | Caja de registro PVC de adosar 50x50mm gris uso en interior |
| http://www.jdm.com.uy/imagenes/img_contenido/productos/a/17575.jpg   |  | | --- | |  | | Conductor UTP categoría 6, 23AWG (gigalan), debe cumplir norma ANSI/TIA 568-C bobina 305 m (caja) |
| |  | | --- | |  | | Cinta velcro doble Faz 3/4 rollo de 10m |
| |  | | --- | |  | | Mecha 6mm de widia encastre sds plus |
| |  | | --- | |  | | Mecha 8mm de widia encastre sds plus |
| Mecha Para Taladro De Copa 11 Piezas En Valija - El Regalón ...   |  | | --- | |  | | Mecha de copa para metal 20mm |
| Würth Uruguay. MECHAS COPA HSS 8% COBALTO   |  | | --- | |  | | Mecha de copa para metal 25mm |
| Würth Uruguay. MECHAS COPA HSS 8% COBALTO   |  | | --- | |  | | Mecha de copa para metal 32mm |
| Cinta de enmascarar 48X25 Tesa | Distribuidora el Faro   |  | | --- | |  | | Cinta de enmascarar 48mm rollo (50 o 30 m) |
| https://http2.mlstatic.com/D_649253-MLA43484820078_092020-F.jpg   |  | | --- | |  | | Disco de corte para amoladora de 4 y 1/2" para metal |

**Fin de imágenes.**